2022년 7월 자동심장충격기(AED) 점검표(24호)

	담당자	진압1팀장	119안전센터장	결재
	구한규	김현진	08/02
			홍성기

점 검 일 시	2022년 8월 2일		소방서/부서명		영등포소방서 대림119안전센터
제품명(제조사)	*************		제조년일		2019.06.03.
제품시리얼번호	*********		차랑번호(설치장소)		************
점검사항		양호		불량	비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함		○
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음		○
- 1개이상의 여분 패드가 있음		○
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함		-			해당 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터		-			해당 없음
- 심장충격 패들 케이블		-			해당 없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터		-			해당 없음
4. 배터리
- 완충되어 있음		○
- 완충된 여분 배터리 있음		-			해당 없음
5. 일회용품
- 심전도용 전극		-			해당 없음
- 기록용지		-			해당 없음
- 패들인 경우 전극용 젤리					해당 없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음		○
- 심장충격 기능 이상 없음		○
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음		-			메모리 카드 삽입됨
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)					*******
점 검 자 계급 소방사 성명 구 한 규						구한규

끝.