문서번호	급수운영과-27594
결재일자	2022. 8. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
이상욱	전동근	전결 08/03
		代이승우
협 조	주무관		이재헌
	주무관		손성우

「신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업」

지하철공사장 상수도시설물 안전점검 결과

2022. 8. 3.(수)

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업」

지하철공사장 상수도시설물 안전점검 결과

원인자 누수 제로화 추진관리 관련「신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업」공사장 내 대형 상수도 시설물의 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

※ 관련문서 : 누수방지과-5431(2019.05.16.)호

□ 지하철 건설공사 현황(2022. 7월말)

○ 지하철 공사구간 노출 상수도관 현황

공 사 명 (공사기간)	공구명	공사구간	관 종	노출 상수도관 현황		시공사	비고
				구경(㎜)	연장(m)
**** *******************	*			*******	****
	*****	***	****	*******	****	*******
	*****	***	*******	*******	***	*******
		****	****	*******	***

○ 지하철 공사구간 위치도

□ 점검개요

○ 점검대상: 신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 공사 구간내 노출 상수관로

○ 점검기간: 2022. 7. 28.(목)

○ 점 검 자

- 강남수도사업소 직원 : 5명

- 시 공 사: 한화건설(김태형), 두산건설(김태민, 김성호, 김태윤)

○ 중점 점검사항

- 상수도관 노출상태(관 외부 및 보온, 이음부 등) 육안점검

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인

- 누수 징후 및 공사장 주변 도로침하 여부

- 긴급 상황 발생시(누수 등) 대처사항 확인 등

□ 점검결과

○ 점검결과 내용: 특이사항 없음

연번	점검사항	점검결과	비고
1	상수도관 노후상태 및 기초받침 (고무패드, 받침목)	적정 (되메우기 완료)
2	안전관리부분 점검	적정
3	누수징후 및 공사장주변 도로침하여부	적정
4	긴급상황 발생시(누수 등) 대처사항 확인	적정
5	상수도관 시설물(철개) 관련 점검	적정
6	관로주변 되메우기 점검	적정 (되메우기 완료)

○ 점검 현황사진

신논현역 공사장 부근 (시설물 이상없음)	논현역 공사장 부근 (시설물 이상없음)	신사역 공사장 부근 (시설물 이상없음)

□ 향후계획

○ 현장점검 종료 및 원인자이설공사 준공계 검토처리

- 지하철 공사현장의 포장공사 완료 및 상수도시설물 상태 적정함에 따라 현장점검을 종료하고 「신분당선 복선전철 민간투자사업」 사업 준공계 접수 및 검토 후 완료처리 시행.  끝.