출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설관리과장			결재
오충환		08/03
		代임춘길
협 조
	주무관			문강수

보고자 : 기계6급 김진종

전기7급 오충환

보       고       내       용

일    시

'22.7.27/28

건    명

강서수도 전기방식설비 합동점검 완료 보고(3~4일차)

점검내용

□ 전기방식설비 점검 개요

○	점 검 목 적	상수도관로 전기부식 방지 시설 최적관리
○	총점검개소	45개소
○	점 검 내 용	외부전원, 희생양극 전위측정 및 정류기설비 이상유무
○	점 검 자	본부 시설관리과(김진종,오충환), 사업소(전지환, 이성환)

강서 45 개소	외부전원(33개소)	5-B-1	5-B-2	5-B-4	5-B-5	5-B-6	5-B-7
		5-B-8	5-B-9	5-B-10	5-B-11	5-B-12	5-B-13
		5-B-14	5-B-15	5-B-16	5-B-17	5-B-18	5-B-19
		5-B-21	5-B-23	5-B-24	5-B-25	5-B-26	5-B-27
		5-B-28	5-B-29	5-B-30	5-B-31	5-B-32	5-B-33
		5-B-34	5-B-35	5-B-36
	희생양극(12개소)	5-C-1	5-C-2	5-C-3	5-C-4	5-C-5	5-C-6
		5-C-7	5-C-8	5-C-9	5-C-10	5-C-11	5-C-12

※ 관리번호

중부	서부	동부		북부		강서	남부	강남	강동
1	2	3		4		5	6	7	8
배류기	외부전원		희생양극
A	B		C

□ '22.7.27 점검결과(6개소) : 외부전원 점검 및 전위측정/기록, 특이사항없음

□ '22.7.28 점검결과(14개소) : 외부전원 점검 및 전위측정/기록, 특이사항없음

□ 강서수도사업소 전기방식설비 45개소 점검완료에 따라 보고 및 지적사항 사업소

통보 예정

붙 임 : 점검사진, 전기방식시설물 현황(392개소)

▢ 1일차 점검사진('22.7.27)
희생양극 전위측정	외부전원 패널	외부전원 패널 내부 점검 등
▢ 2일차 점검사진('22.7.28)
희생양극 테스트 함	전위측정기 측정 기록	희생양극 전위측정