문서번호	현장민원과-25857
결재일자	2022. 8. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
최철우		08/04
		송정자
협조
	주무관		조선겸

2022년 8월 수도계량기 교체 현장안전점검 결과보고

2022. 8.

강동수도사업소

(현장민원과)

수도계량기 교체 현장안전점검 결과보고

공사현장 및 고장(이상)수도계량기 교체와 관련하여 22년 8월 안전점검의 날 행사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		근거법령

❍ 산업안전보건법, 동법 시행령, 시행규칙

❍ 산업안전보건기준에 관한 규칙

❍ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 동법시행령

❍ 건설기술진흥법, 동법 시행규칙

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법, 동법 시행령

2		추진개요

❍ 점 검 자 : 현장민원과장 송정자 외 4명

❍ 점검일자 : 2022. 8. 4.(목) 10:30 ~

❍ 점검내용 : 수도계량기 교체 현장점검 및 직원 안전교육

❍ 점검위치 : 강동구 천호동 338-12 세경빌라, 천호동 360 천호공원

연번	대상	현장점검 및 교육내용
1	천호동 309-5 공사현장	- 작업 전 안전장구류(안전모, 보호장갑, 안전화 등) 착용여부 점검 - 작업 전 작업도구 점검 및 작업방법 등 숙지 여부 점검 - 공사현장 추락물 위험 대비 안전모 착용 필수 및 주변 공사용 자재 등 무너짐 주의 - 위험 사고발생 대비 2인 이상 작업 실시 등
2	성내동 387-37 효성연립	- 작업 전 안전장구류(안전모, 보호장갑, 안전화 등) 착용여부 점검 - 작업 전 작업도구 점검 및 작업방법 등 숙지 여부 점검 - 수도계량기 교체 작업 시 손가락 끼임 및 허리 충격 등 근골격계 부상대비 충분한 스트레칭 필수 (동행 작업자 지속적 구두 주의 환기) - 특히 여름철 고온에서 탈수 증상 등 위험 대비 충분한 휴식 갖기 - 그 밖에 안전보건관리에 필요한 사항 점검

3		추진결과

❍ 수도계량기 교체 현장점검 결과 철저한 사전준비 및 안전교육으로 안전위해요소는 없었으나, 여름철 무더위 작업시 충분한 휴식으로 현장에서의 안전관리에 철저를 기할 것을 지도 (현장민원과장)

❍ 안전점검의 날 추진사진

공사현장 수도계량기 점검	공사현장 계량기 탈락봉인 설치
빌라 주계량기 고장 내용 확인	빌라 주계량기(50mm) 교체 작업

끝.