투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(전력케이블 고장 예방을 위한 굴착작업시 안전관련 협조사항 통보)

1. 업무지시현장 : 진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사 현대엔지니어

링 주식회사, 별내선(8호선연장) 2공구 건설공사 두산건설 주식회사,

진접선(4호선연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사 주식회사 서현

기술단, 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 쌍용건설(주), 진접선(4호

선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 주식회사 동명기술공단종합

건축사사무소, 별내선(8호선연장) 2공구 건설공사 주식회사 도화엔지

니어링, 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 (주)케

이씨씨건설, 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 주식회사 동해종합기

술공사

2. 작 성 일 자 : 2022-08-04 17:08:39

3. 지 시 내 용

가. 강송지(배전)-551호(2022.7.25.)호와 관련입니다.

나. 한국전력공사 강동송파지사로부터 굴착현장의 작업자 실수로 인한 특고압 케이블 손상으로 정전사례의 지속적 발생에 따른 협조요청사항이 통보되어 알려드리오니,

다. 전력설비 인근에서 굴착작업 시 아래 사항 및 붙임을 준수하여 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 공사 시행 전 해당지역의 한전 전력설비 매설물 현황 필히 확인

○ 전력설비 인근 굴착작업 시 사전 입회 요청

- 한전 남서울본부 강동송파지사(주간 ☏02-480-2282, 야간 ☏02-480-2268)

○ 한전 관로 주변 굴착 시 반드시 한전 지중순시원 입회 하에 인력굴착 시행 후 관로 위치를 확인하고, 굴삭기 및 천공작업 등은 관로 노출 후 시행.

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 정전예방 및 전기안전사고 예방 안내문 1부.

3. 굴착작업 관련 법령 및 기준 1부.  끝.

주무관	이형일		토목1과장	代임경태		도시철도토목부장	08/05
代권순환
협조자	궤도과장	이승우		토목3과장	박형복		토목2과장	권순환
시행	도시철도토목부-25451	(	2022.08.05	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 서울시도시기반시설본부 도시철도토목부	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-772-7212	/전송	02-772-7306	/	thanks@seoul.go.kr	/	대시민공개