문서번호	시설관리과-23915
결재일자	2022. 8. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
박건수		신근호	08/08
			강호광
협조
	주무관		박종대

도로상 맨홀의 안전성 및 평탄성 향상을 위한

2023년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

2022. 8.

상수도사업본부

시 설 부

2023년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획

서울시 도로상 맨홀정비 관리지침에 의해 실시하는「2023년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획」을 보고 드림.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진목적

ㅇ 도로상 맨홀의 구조안전성을 확보하고 차도의 평탄성을 향상시켜 시민이 도로를 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 함.

□ 추진근거

ㅇ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토교통부지침 제192호, 2021.2.19.)

ㅇ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11266, 2020.7.16.)

ㅇ 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장 방침, 2016.8.23.)

□ 실시주기 : 2년 1회 이상

구 분	초기점검	정기점검	정밀점검	긴급점검
점검주체	맨홀 관리기관	도로관리청	맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관
점검시기	최초 1회	2회/년	2년 1회 이상	필요시
점검범위	외부, 내부조사	맨홀 외관조사	외부, 내부조사
점검방법	자체/업체점검	자체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	고급기술자	-	고급기술자

□ 실시내용

구 분	맨홀외부	맨홀내부
점검내용	·맨홀뚜껑 (균열, 뚜껑면과 단차, 덜컹거림 등) ·맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) ·높이조정부(균열, 파손 등)	·내구성시험(강도, 중성화) ·맨홀 표면손상(철근노출 등) ·맨홀 파손(상부, 벽체, 바닥 콘크리트) ·맨홀 균열(균열폭 점검) ·맨홀 침입수 및 나무뿌리 침입

Ⅱ		그간 추진사항

□ 서울시「도로상 맨홀정비 및 관리지침」마련(2016.7.20.)

□ 상수도 맨홀 정밀점검 용역사업 추진 수립(2016.8.23. 본부장방침)

□ 맨홀 정밀점검 용역추진(2017~2022년)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
지 역	******** ******	****	****	****	****	****
대 상	***** *********** *********** ********	****** ** ***********	******** ******	******* ******	******** ******	******* ******
수 량	******	*******	*******	*******	*******	*******
사업비	********	********	********	********	********	********
발주자	********** ***** ****** **********	***	***	***	***	***
추 진 방 법	시설물유지관리업 또는 시설물안전법에 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체 용역 발주

***************************************

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진지역 : ********************

□ 추진물량 : *****************

□ 사 업 비 : ********

ㅇ 사업소별 세부내역

(단위 : 개소,백만원)

구 분	계	강서	남부	강남	강동
*********	******	******	******	******	******
**********	*****	***	*****	***	***

□ 추진방법 : 해당사업소 용역발주

ㅇ 수도사업소별 상이한 과업내용서를 표준 과업지지서로 일원화(붙임2)

□ 추진내용

ㅇ 맨홀 상태판단기준에 따라 맨홀상태 평가

- 맨홀 외부, 내부 조사표 작성 및 종합평가 실시

- 유량계실 포함하여 점검 실시

ㅇ 맨홀 정밀점검(상태평가) 자료 시스템 입력

- 서울시 포장도로관리시스템(맨홀) 평가자료 입력

- 포장도로관리시스템상 미 입력된 시설물번호(GIS) 일괄 확인 등록

ㅇ 상수도 지리정보시스템(GIS) 점검결과 입력

- 맨홀(밸브실) 점검결과 GIS 관리를 위한 등록자료 추가 작성(붙임3)

·양식 작성 시 전차 용역과의 비교 자료 작성

<맨홀점검자료 GIS 등록>	<미입력 GIS시설물 번호 등록>

ㅇ 용역 이력관리를 위한 맨홀 상태평가 전차용역 비교 리스트 작성(붙임4)

ㅇ 용역 추진 중 과업대상 맨홀 주변 존치된 불용맨홀 철저히 점검

- 폐쇄 후 존치된 맨홀(상수도 GIS 미존재)은 철거 조치하고 포장도로

관리시스템에서 삭제

Ⅳ		향후계획 및 행정사항

□ 사업대상 사업소 통보                        : '22. 8월

□ 기술용역 타당성 심사요청(사업소→기술심사담당관) : '22. 8월

ㅇ 기술용역 타당성 심사 결과 본부 회신

□ 각 사업소 용역 발주                         : '23. 1월

□ 준공 후 점검결과를 토대로 보수계획 작성 및 제출(사업소→본부)

붙임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. GIS 등록 작성 양식 1부.

4. 맨홀 상태평가 전차용역 비교 리스트 1부.  끝.