문서번호	시설보수과-23811
결재일자	2022. 8. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
조호영		이정국	08/10
			차창훈
협조

수해방지대책 일일상황보고(8월 9일 1630기준)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 8

남부도로사업소

(시설보수과)

수방상황 일일보고

(8. 8. 07:00 ~ 8. 9. 16:30)

2022.08.09.(화) 16:30 기준

구 분	기 상 상 황
날 씨	1. 어제 : 비 2. 오늘 : 비
강수확률(%)	·60% 이상	예상강우량	100 ~ 200mm
기상특보 현 황	·호우주의보(08:00) ·호우경보(12:50)
강우량(mm)	누계 강우량 (5.15부터)	전일 강우량	금일 강우량
1,022	257	43
단계발령 현 황	3단계	발령사항	- 8.8 07:00 : 1단계 발령 - 8.8 12:50 : 2단계 발령 - 8.8 22:00 : 3단계 발령
근무현황	계	상황실	지하차도 (상도터널)	조종원	공무직	기타 (일상유지)
52	35	6	7	-	4
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소 계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작	염곡	선암
가동횟수(회)	1	26	21	9	18	16	30	20
가동시간(1분)	5	288	315	545	408	131	509	117
토출량(톤)	25	1,397	1,575	2,999	2,040	755	3,054	1,170
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 매헌, 호암길지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
46	3	40	-	3	46	3	40	-	3
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구 분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	현재수위 (EL.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	6.05	26.67	12,790	10,832
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	8.65
특기사항	·붙임(수방추진현황) 참조