문서번호	현장민원과-27697
결재일자	2022. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	현장민원팀장	현장민원과장	남부수도사업소장
표창구	박선희	문병희	08/10
			박병성
협 조

‘22년도 벽체형 계량기함 PE보온재 등 2종 구매·설치 계획

2022.08.

남부수도사업소

(현장민원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

‘22년도 벽체형 계량기함 PE보온재 등 2종 구매·설치 계획

겨울철 한파에 취약한 지역의 벽체형 수도계량기에 보온재를 구매·설치하여 동파예방 및 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 추진근거

○ 수도계량기 보온재 구매계획(본부 계측관리과-23180, ‘22.07.18.)

○ 벽체형 계량기함 보온재 수요량 제출(현장민원과-24805, ‘22.06.20.)

Ⅱ		추진방향

□ 보온재 설치대상 선정 기준

○ 동파에 취약한 복도식 아파트

○ 최근 10년간 동파가 발생한 수전 또는 유사한 환경에 설치된 수전

□ 동파예방효과 검토

○ 벽체형 계량기함 PE보온재

- 계량기함별 상이한 규격에 대응 가능한 보온재 설치

○ 계량기 자체보온재

- 동파예방 효과를 높이기 위해 벽체형 계량기함 PE보온재와 병행 설치

벽체형 계량기함 PE보온재	계량기 자체 보온재

Ⅲ		보온재 설치현황

□ 연도별 계량기함 PE보온재 설치현황

(단위 : 개소)

구 분	계		복도식 아파트		연립 및 다세대		비고
	단지	세대수	단지	세대수	단지	세대수
계	173	11,022	105	10,305	68	717
2016년	11	4,184	10	3,854	1	330
2017년	18	3,660	18	3,660	-	-
2018년	9	1,293	8	1,071	1	222
2019년	116	331	55	257	61	74
2020년	16	673	12	639	4	34
2021년	3	881	2	824	1	57

□ 연도별 계량기 자체보온재 설치현황

(단위 : 개소)

구 분	계		복도식 아파트		연립 및 다세대		비고
	단지	세대수	단지	세대수	단지	세대수
계	909	3,409	70	2,219	839	1,190
2019년	889	1.363	55	264	834	1,099
2020년	16	673	12	639	4	34
2021년	4	1,373	3	1,316	1	57

※ 본부(계측관리과) 계획에 의거 계량기 자체보온재는 2019.10월 이후 시범 설치

Ⅳ		구매 계획

□ 품목 : 벽체형 계량기함 PE보온재 등 2종

□ 구매수량 : 각761개 [붙임3 “보온재(2종) 설치대장” 참조]

□ 구매물품

○ 벽체형 계량기함 PE보온재 : ************************

○ 계량기 자체보온재 : ************************

□ 계약방법 : 조달구매(다수공급자계약)

□ 납품기한 : 납품요구일로부터 30일

□ 소요예산 : 24,483,500원 (조달수수료 포함)

- PE보온재 : 761개 × 21,000원 = 15,981,000원

- 자체보온재 : 761개 × 11,000원 = 8,371,000원

- 조달수수료 : 24,352,000원 × 0.54% = 131,500원

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비,

수도계량기교체, 수선유지교체비, 수선유지비

Ⅴ		향후 계획

□ 보온재(2종) 구매·계약 및 일정조율	: ‘22.09월.

□ 보온재(2종) 설치 및 검수	: ‘22.10월.

□ 보온재 설치결과 제출(계측관리과)	: ‘22.11월.

붙임  1. 본부 방침서(벽체형 보온재 구매 계획) 1부.

2. 세출예산 재배정 공문 1부.

3. 2022년 보온재(2종) 설치대장 1부.  끝.