문서번호	서울숲관리사무소-23950
결재일자	2022. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	서울숲관리사무소장	동부공원녹지사업소장
김정중	양혜정	송복식	08/18
			박미애
협 조

서울숲 게이트볼장 정비공사 추진계획

2022. 08.

동부공원녹지사업소

(서울숲관리사무소)

서울숲 게이트볼장 정비공사 추진계획

서울숲 내 게이트볼장이 오랜 사용에 따른 노후로 파손되어 이용 시민들의 불편이 있어 이를 정비하여 쾌적하고 안전한 운동 공간을 제공하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 서울숲관리사무소-20744(2022.04.18) 『서울숲 노후 체육시설물 점검결과 보고』

○ 게이트볼장 이용 시민들(어르신)의 지속적인 정비요구 민원제기

Ⅱ		공사개요

○ 건     명 : 서울숲 게이트볼장 정비공사

○ 위     치 : 서울시 성동구 뚝섬로273(서울숲 체육사)

○ 사업 예산 : *********

*******************************************

○ 공사 기간 : 2022. 08 ~ 10.

○ 공사 내역

- 게이트볼장 인조잔디 1면 교체(바닥면 정비포함)

- 테두리 볼막이(3면) 전체교체(배수구 및 게이트 포함) 등

Ⅲ		시설현황

○ 시설물현황

구 분	면 적	비 고(설치년도)
게이트볼 코트	가로(21m)×세로(22m)×2면	'05.06
	가로(17m)×세로(16m)×1면	'18.05
휴게공간	가로(4m)×세로(16m)	'18.05
볼막이	높이(15cm)×폭(4cm)×93m 높이(20cm)×폭(7cm)×54m 높이(14cm)×폭(14cm)×9m	'05.06

○ 이용 현황(이용 불편사항)

***************************************************************************************

*********************************** *************************

○ 정비 검토사항

- 인조잔디는 T20mm 에서 T45mm 으로 설치***********

********************

- 테두리 볼막이에는 배수가 용이하도록 1.5m마다 배수구 설치

○ 현장 사진

게이트볼 전경	배수상태 불량	볼막이 파손 및 이물질 혼입

Ⅳ		시행계획

○ 설 계 : 자체설계****************

************************

○ 시 설 공 사

- 계약 방법 : ****

- 공사 기간 : 착공일로부터 60일

- 소요 금액 : *********

○ 계약 근거 : 지방계약법 제25조 제1항 제5호『여성기업지원에 관한 법률』               제2조 제1호에 따른 여성기업으로서 건설산업기본법에             의한 조경시설물설치공사업 면허를 보유한 업체

○ 관급자재

- 계약 방법 : ********

- 납품 기한 : 납품요구일로부터 60일

- 소요 금액 : *********

- 구매 내용 : ****************

○ 예산 과목 : 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,공원관리및도시

녹화지원,서울숲공원유지관리,시설비및부대비, 시설비

Ⅴ		향후계획

○ 자체설계 및 공사시행 : 2022. 8 ~ 10.

○ 준공검사 및 완료 : 2022. 10.

붙임 : 위치도 1부 . 끝.