	관 악 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장발생 보고서(자동심장충격기용 산소포화도측정기)

장비명(건명)	자동심장충격기용 산소포화도측정기	관리부서		현장대응단
고장일시	2022. 8. 24.	장소		관악 6-1호 구급차
모델명	필립스 M1196A
조치사항	필립스 관계자에게 제품상태 관련 문의 후 구급팀에 제품 교체 의뢰
원인 및 상태	환자 이동중 외력에 의한 케이블 파손
담당자 의견	필립스 관계자 문의 결과 수리불가로 제품교체 예정
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2022년 8월 25일 장비담당자 1팀 소방교 김수빈 2팀 소방장 김겸헌 3팀 소방교 유승휘 관악소방서장 귀하

붙임  1. AED용 산소포화도측정기(고장발생) 1부.

	현 장 대 응 단 장
담당자	김수빈		담당자	이종세		지휘1팀장	평기봉		현장대응단장	08/25
조중길
협조자
시행	현장대응단-24343	(	2022.08.25	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 관악소방서 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-2187-8300	/	ksb858@seoul.go.kr	/	대시민공개