7

9월 심장충격기 점검표(zoll,philips)				결재	담당자				진압1대장		센터장
능동119안전센터-22787					유영우				고기연		09/01
											나진수
점 검 일 시	2022년 9월 1일		소방서/부서명	광진소방서 능동119안전센터
제품명(제조사)	zoll		제조년일	2018.5월
제품시리얼번호	AR18E032325		차랑번호 (설치장소)	998누4822
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			O
- 1개이상의 여분 패드가 있음			O				유효기간 : 2023.02
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							해당사항 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			O
- 심장충격 패들 케이블							해당사항 없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O
- 완충된 여분 배터리 있음			O
5. 일회용품
- 심전도용 전극			O
- 기록용지			O
- 패들인 경우 전극용 젤리							해당사항 없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							(20) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 임동진								유영우

9월 심장충격기 점검표(zoll,philips)				결재	담당자				진압1대장		센터장
능동119안전센터-22787					유영우				고기연		나진수
점 검 일 시	2022년 9월 1일		소방서/부서명	광진소방서 능동119안전센터
제품명(제조사)	zoll		제조년일	2018.5월
제품시리얼번호	AR14L011171		차랑번호 (설치장소)	998머5868
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			O
- 1개이상의 여분 패드가 있음			O				유효기간 : 2023.02
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							해당사항 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			O
- 심장충격 패들 케이블							해당사항 없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O
- 완충된 여분 배터리 있음			O
5. 일회용품
- 심전도용 전극			O
- 기록용지			O
- 패들인 경우 전극용 젤리							해당사항 없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							(18) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 임동진								유영우

9월 심장충격기 점검표(zoll,philips)				결재	담당자				진압1대장		센터장
능동119안전센터-22787					유영우				고기연		나진수
점 검 일 시	2022년 9월 1일		소방서/부서명	광진소방서 능동119안전센터
제품명(제조사)	필립스		제조년일	2012.2월
제품시리얼번호	US00 557072		차랑번호 (설치장소)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음				O
- 1개이상의 여분 패드가 있음				O
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							해당사항 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			O
- 심장충격 패들 케이블			O
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O
- 완충된 여분 배터리 있음			O
5. 일회용품
- 심전도용 전극			O
- 기록용지			O
- 패들인 경우 전극용 젤리							해당사항 없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							(0) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 임동진								유영우

9월 심장충격기 점검표(zoll,philips)				결재	담당자				진압1대장		센터장
능동119안전센터-22787					유영우				고기연		나진수
점 검 일 시	2022년 9월 1일		소방서/부서명	광진소방서 능동119안전센터
제품명(제조사)	필립스		제조년일	2021.4월
제품시리얼번호	*********6		차랑번호 (설치장소)	998누4822
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			O
- 1개이상의 여분 패드가 있음			O				유효기간 : 2022.12
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							해당사항 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			O
- 심장충격 패들 케이블			O
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O
- 완충된 여분 배터리 있음			O
5. 일회용품
- 심전도용 전극			O
- 기록용지			O
- 패들인 경우 전극용 젤리							해당사항 없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							(32) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 임동진								유영우