문서번호	급수운영과-30521
결재일자	2022. 9. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
박상권	최용진	09/02
		代이문성

안전보건협의체 정기회의 결과보고-9월

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022년

북부수도사업소

급수운영과

안전보건협의체 정기회의 결과보고-9월

회의일시		2022. 09. 02.(금) 09:30~11:00(장소: 4층회의실)
구성		도급인(급수운영과) 총8개업체 수급인<노원구급수공사, 도봉구급수공사, 포장복구공사, 시설물, 안전진단용역, 상수도 철개 정밀점검 용역, 감리, 배수지 항청소용역>
참석자		급수관리팀장, 담당자 등 9명 및 수급인
회의안건		하절기 폭염대비 근로자 안전수칙 및 밀폐공간 작업관리
회의내용		회의내용 및 개선대책	회의결과 및 개선결과
	관리	1. 밀폐공간 작업관리 철저 - 작업전 산소농동 측정 철저 - 밀폐공간 작업전 사전허가 - 작업장에 상시연락설비 비치 2. 작업전 10분 안전점검 실시 철저히 할것	1. 밀폐공간 작업관리 철저 - 작업전 산소농동 측정 철저 - 밀폐공간 작업전 사전허가 - 작업장에 상시연락설비 비치 2. 공사전 현장점검 및 감리는 작업전 10분 안전점검후 밴드에 보고할것
	작업 환경	공사전 위험요인 사전차단을 위한 정리정돈 철저	공사전 10분체크시 확인 철저 (과 밴드에 확인후 사진 철저 올릴것)
	정리 정돈	작업장 내 통로는 항시 청결을 유지하고 통행로 내 위험물질 방치금지	공사전 10분체크시 확인 철저 (과 밴드에 확인후 점검사진 올릴것)
	소방, 전기설비 등	현장사무실내 소화기 및 소화설비 적정비치하고 비상시 대처매뉴얼 숙지	화재 또는 비상상황 발생 시 즉각적인 초동대처를 위한 비상연락망 구축 철저

회 의 사 진

안전보건협의체 회의사진	안전보건협의체 회의사진