자동심장충격기 점검표Heartstart Intrepid(2022년 8월)				결재	담당자				진압3대장
서빙고119안전센터-22431					이태영				대결 09/05
									정규명
점 검 일 시	2022년 8월 _1일		소방서/부서명	용산소방서/서빙고119안전센터
제품명(제조사)	Heartstart-Intrepid		제조년일	2020.07.28
제품시리얼번호	*********0		차랑번호 (설치장소)	998다5047
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			O
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			O
- 1개이상의 여분 패드가 있음			O			유효기간 : 2023.11.30
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-			패들 미보유
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			O
- 심장충격 패들 케이블			-			패들 미보유
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			O
4. 배터리
- 완충되어 있음			O
- 완충된 여분 배터리 있음			O
5. 일회용품
- 심전도용 전극			O
- 기록용지			O
- 패들인 경우 전극용 젤리			-			패들 미보유
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			O
- 심장충격 기능 이상 없음			O
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			O
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)						( 13 ) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 이태영								이태영