문서번호	공원운영과-872
결재일자	2022. 9. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장
김근혁	박종환	09/05
		이인수
협 조

『2022년 하반기』

남산청사 저수조 청소 및 수질검사 계획

2022. 9.

중부공원여가센터

(공원운영과)

『2022년 하반기』

남산청사 저수조 청소 및 수질검사 계획

남산청사 내 사용 중인 수돗물 저수조의 청소 및 수질검사를 실시하여 안전하고 위생적인 수돗물을 공급함에 있어 철저를 다하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○「중대재해시민재해」대상시설 지정에 따른 2022년도 남산청사 안전관리 계획

[공원운영과-602(2022.1.13.)]

○ 수도법 시행령 제50조 동법 시행규칙 제22조의3

- 연면적 5,000㎡이상 건축물 또는 시설

- 반기 1회 이상 저수조 청소

- 마지막 검사일로부터 1년이 되는날이 속하는 달의 말까지 기간 중 1회 이상 저수조 수질검사 실시 후 결과 제출

- 월 1회 이상 저수조 위생 상태 점검

	정기 수질검사 일정
▶ 검사주기 : 저수조 1년 1회 이상, 옥내급수관 2년 1회 이상 ▶ 검사항목 : 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군/대장균, 수소이온농도, 유리잔류염소, 탁도 ▶검사일정 : 저수조(`22. 03. 실시 완료), 옥내급수관(`22. 09. 실시 예정)

□ 저수조 설치 현황

구분	사양	설치위치	설치년도	비고
***	*********	***********	****	******

Ⅱ		청소계획

□ 작업기간 : 2022. 9. 22. ~ 2022. 9. 29.

□ 소독 및 청소 방법

○ 배수작업

*************************

**********************

○ 소독 및 청소작업 ***************

************************************

********************************

□ 밀폐공간 작업 안전 관리

○ 저수조 청소는 밀폐작업으로 분류되어 안전 관리 계획 수립 필요하며, 작업업체에 밀폐공간 작업계획서 및 구조계획서 수립 예정

○ 작업 전 산소 농도 측정, 출입 허가 승인서 등 작성 후 작업 시행

□ 세부계획

○ 작업방법 : 저수조 청소 전문업체에 견적 의뢰 후 최저가 업체에 의뢰

○ 작업업체 : *********************************

○ 소요예산 : *************************

○ 예산과목 : 중부공원여가센터, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 공공운영비

따로붙임  1. 밀폐공간 작업 및 구조계획서 양식 1부.

2. 밀폐공간작업 허가서 양식 1부.

3. 밀폐공간출입허가서 1부. 끝.