문서번호	토목부-29881
결재일자	2022. 9. 5.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
이보람	김상익	09/05
		하현석

제3회 건설기술 설명회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

제3회 건설기술 설명회 개최 결과보고

민간기업의 우수한 기술 도입을 활성화하고, 공정·투명한 건설기술 설명 기회를 제공하고자 제3회 건설기술 설명회 개최하고 결과를 보고드림

□ 제3회 건설기술 설명회 개요

○ 건 명 : 제3회 건설기술 설명회

○ 일 시 : 2022. 8.30.(화) 14:00 ~ 16:00

○ 장 소 : 도시기반시설본부 10층 회의실

○ 참 석 : 공무원, 설계 및 공사관계자 등 51명

*****

□ 설명회 내용

연번	건 설 기 술 명	참 여 업 체
1	브라켓이 필요없는 철제교량난간	************
2	야생조류충돌방지용 탈부착식투명방음판	**********
3	SLS 컴퓨터 제어 교량인상공법	*********
4	프리텐션 TOP 거더와 CFT 연결 공법	*********

○ 브라켓이 필요없는 철제교량난간

- 브라켓 없이 일체형 레일을 적용하여 시공성, 유지관리성, 미관 등을 향상시킨 교량형 철제 난간으로,

- 하단레일 아래공간 확보를 통해하천 범람 시 통수가 원활하고, 겨울철 눈쌓임을 줄일 수 있어 유지관리에도 용이하다.

<R 레일> 브라켓 일체형 레일	▶

○ 야생조류충돌용 탈부착식 투명방음판

- 조류 충돌 방지를 위해 세라믹 잉크를 유리 속에 스며들게 하여 문양의 변질없이 반영구적으로 사용 가능한 투명방음판으로,

- 패널 홈에 고무 패킹을 끼워 채결함으로써 개별 탈부착이 가능해 유지관리에도 용이하다.

주황색 문양	문양 배열도

탈부착식 패널 단면형상 및 단면도

○ SLS 컴퓨터 제어 교량인상공법

- 교량 인상 시 변위뿐 아니라 시간도 제어함으로써 인상 목표값까지 보다 정밀하고 안전하게 인상하는 공법으로,

- 차량통행 중 또는 차량 편측 통과시에도 교량 인상이 가능하며, 현장 접근성 개선 및 작업 시간 단축 등의 장점이 있다.

○ 프리텐션 TOP 거더와 CFT 연결 공법

- 강결강재(CFT)가 매입된 거더를 벽체 위에 연결하여 구조안정성을 확보할 수 있는 공법으로,

- 고강도 콘크리트 사용 및 내화성능을 향상시켜 지하차도 적용 시 내구성 향상과 구조물 보호하는 장점이 있다.

□ 행정사항

○ 설명회 자료 공유 및 '서울기술이야기' 게재 요청(도기본→기술심사담당관)

○ 참석자(공무원) 교육시간 인정

□ 향후계획

○ '22. 9. : 제4회 건설기술 설명회 개최

붙 임  1. 설명자료 각 1부.

2. 요약자료 1부.

3. 참석자 서명부 1부.  끝.