문서번호	방재시설부-27014
결재일자	2022. 9. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송민섭		손창익	09/06
			이동훈
협조

- 2022년 8월 도시기반시설본부 -

건설공사장 풍수해점검 결과보고

2022. 8.

도시기반시설본부

[방재시설부]

- 2022년 8월 도시기반시설본부 -

건설공사장 풍수해점검 결과보고

우리본부 건설공사장에 대한 풍수해대비 및 피해방지를 위하여 공사관리관 및 외부전문가 합동점검을 실시하고 조치한 결과를 보고.

□ 추진근거

○ 2022년도 도시기반시설본부 풍수해대책 추진계획[본부장방침('22.4.19.)]

○ 2022년 7월 건설공사장 풍수해점검 시행[방재시설부-25654('22.7.29.)]

□ 풍수해점검 개요

○ 점검기간 : '22. 8. 1. ~ '22. 8. 30.

○ 점검대상 : 44개 공사장

○ 점검방법 : 부서장 주관 하 공사관리관&현장관계자&외부전문가 합동점검

○ 점검사항

- 풍수해대비 장비/자재/복구인력/비상연락망 등

- 우기 시(특히, 폭우 시) 취약부위 및 대책시행

▶ 취약부위 : 절개면, 대심도굴착, 수직구굴착, 제방손괴, 토사유출, 토류벽, 지반세굴 및 연약지반, 하천점용 등

- 강풍관련 취약부위 점검

▶ 취약부위 : 가시설상태, 타워크레인, 천공기, 비계 및 가림막, 펜스 등

- 습기 및 누수로 인한 감전사고 여부 및 기타 수방대비 필요사항

○ 점검결과 ⇒ 69건 지적, 조치완료

점검결과지적건수	지적사항 유형								비 고
	배수&하천	사면	안전	가시설	전기	수방자재	강풍	기타
69	20	3	23	3	8	2	3	7

- 대부분 경미한 사항이었으나, 배수관련사항의 주의가 필요하고 기타 여러 요인에 대한 지속적인 점검이 필요함

○ 주요 점검사항(현황사진)

********************	*********
******************	****
******************	****

붙임 : 건설공사장 풍수해점검 총괄표 1부.  끝.