출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설관리과장			결재
오충환		09/07
		신근호
협 조
	주무관			문강수

보고자 : 전기6급 문강수

전기7급 오충환

보       고       내       용

일    시

‘22.8.31, 9.7(야간)

건    명

강동수도 전기방식설비 합동점검 출장 보고(1일차 및 야간 잠실새내 배류기)

점검내용

□ 전기방식설비 점검 개요

○	점 검 목 적	상수도관로 전기부식 방지 시설 최적관리
○	총점검개소	48개소
○	점 검 내 용	배류기, 외부전원, 희생양극 전위측정 및 정류기 설비 이상유무 확인
○	점 검 자	본부(문강수,오충환), 사업소(박성원, 이규탁)

강동 48 개소	배류기(1개소)	8-A-1 잠실새내역
	외부전원(33개소)	8-B-1	8-B-2	8-B-3	8-B-4	8-B-5	8-B-6
		8-B-7	8-B-8	8-B-9	8-B-10	8-B-11	8-B-12
		8-B-13	8-B-14	8-B-15	8-B-16	8-B-17	8-B-18
		8-B-19	8-B-20	8-B-21	8-B-22	8-B-24	8-B-25
		8-B-26	8-B-27	8-B-28	8-B-29	8-B-30	8-B-31
		8-B-32	8-B-33	8-B-34
	희생양극(14개소)	8-C-1	8-C-2	8-C-3	8-C-4	8-C-5	8-C-6
		8-C-7	8-C-8	8-C-9	8-C-10	8-C-11	8-C-12
		8-C-13	8-C-14

※ 관리번호

중부	서부	동부		북부		강서	남부	강남	강동
1	2	3		4		5	6	7	8
배류기	외부전원		희생양극
A	B		C

□ '22.8.31 점검결과(14개소) : 외부전원, 희생양극 전위측정/기록, 특이사항없음

□ '22.9.7 배류기 야간 점검결과(1개소) : 배류기 선로 및 접속점 점검결과 특이사항없음

붙 임 : 점검사진, 전기방식시설물 현황(392개소)

▢ 1일차 점검사진('22.8.31)
외부전원설비 점검, 전위측정 기록	배류기설비 점검, 전위측정 기록	희생양극 전위측정 기록
▢ 잠실새내역 배류기 선로 야간 점검사진('22.9.7)
배류기 케이블 접속 상태(양호)	중간 차단기 함 상태(양호)	본부, 사업소, 교통공사 합동점검