문서번호	시설보수과-24842
결재일자	2022. 9. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	강서도로사업소장
김승진	임형규	09/14
		김용제

2022년 하반기 정기안전 점검보고서

(역곡천교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 9.

강서도로사업소

(시설보수과)

2022년 하반기 정기안전 점검보고

□ 시설물명 : 역곡천교(구로구 항동 111-17)

시설물 개 요	폭 : 30.9m 연장 : 45.3m	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 : 2012. 01
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급	김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급	김승진
			시설7급	김규춘

□ 점검내용

○ 점검일시 : 2022. 9. 13.(화)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
	교량상부	포장면 차선도색 필요	46m		일상유지보수 4월 작업완료

○ 금회 점검 적출사항

위 치		손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
교량 상부	포장부	특이사항 없음			지속적 점검 실시		1
	신축이음	특이사항 없음			지속적 점검 실시		2
교량 하부	교량받침	특이사항 없음			지속적 점검 실시		3
	거더부	특이사항 없음			지속적 점검 실시		4

□ 향후 조치

○ 교량상부, 교량하부 등은 전반적으로 양호한 상태로 향후 지속적 안전점검 실시.

붙임  현황사진 1부.  끝.

□ 현황사진

○ 점검사항 및 지적사항

1	포장부 점검	2	신축이음 점검
3	교량받침 점검	4	거더 점검