투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교통신호기 원인자부담공사 승인 통보 「헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사」

1. ******************************** 및 서울특별시경찰청 교통관리과- 13956호(2022.06.15.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에서 시행하는「헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사」관련 승인 요청에 대하여 원인자 준수사항 및 승인조건 사항을 이행하는 조건으로 승인하오니 공사 시행 및 승인기한 준수에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 관련 유관기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 헌릉로 중앙버스전용차로 설치 전기공사

나. 공사위치 : 서초구 청계산입구삼거리 ~ 내곡IC

다. 공사기간 : *******************

라. 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** ***	********	***********	*******

마. 주요 공사내역

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	신호제어기	신설	표준형	2대
	차량신호등	신설	LED 1면3,4색	45조
	보행신호등	신설	LED 1면2색	22조
	디자인지주	신설	∅350mm X 8.5m	4본
	디자인지주	신설	∅250mm X 8.5m	2본
	디자인지주	신설	∅250mm X 8.5m	4본
	디자인지주	신설	∅250mm X 8.5m	6본

사. 주요 준수사항 및 승인조건 사항

1) 설계·감리·시공에 따른 준수사항

가) 도로교통법 제3조(신호기 등의 설치 및 관리) 제1항, 제4항 및 경찰청 교통안전

시설 등 설치·관리에 관한 규칙 제4조(교통안전시설의 종류 및 설치기준)와 서울

특별시경찰청 교통안전시설 설치공사 표준시방서에서 규정하고 있는 자재 및 시공

방법에 의거 적합하게 시공하고 시공 전·중·후 사진을 첨부한 준공검사원을 제출

2) 원인자 준수사항

가) 교통의 소통과 작업자의 안전에 만전을 기하여야 하며, 승인일로부터 준공승인 후 인수 전까지 안전관리 및 시공 대한 민·형사상 책임은 원인자에게 있음

나) 준공검사 후(지적사항 보완기간 포함) 관리기관에 시설물 인수, 인계 기간(30일이내) 준수

3) 조건부 승인사항

가) 교통안전시설 설치공사 표준시방서 및 설계·감리·시공·원인자 준수사항 이행 철저

나) 지주의 기초판과 조립시설물은 지표 하에 시공하고, 매입부분은 부식방지 처리

다) 신호지주의 3m 이내 및 횡단보도 내의 CCTV, 가로등은 관리부서와 협의 후 통합

- 교통신호지주 신설에 따른 통합지주(신호등, 가로등) 설치 시, 지주 내 가로등안정기실과 신호점검구는 분리 설치

라) 공사기간 연장, 설계변경 등 중요사항은 비상주감리원의 실정보고서(감리사 자필 서명)를 첨부하여 서면 요청(공사기간 연장 및 준공승인요청은 반드시 승인기간 내 요청)

마) 배선시설(선로)은 지중화를 원칙으로 설계, 부득이한 경우 사유서 또는 실정 보고서 첨부

바) 보행신호등 설치, 교체 시 시각장애인용 음향신호기를 아래와 같이 설치

- 시각장애인용 음향신호기 구조 및 특성은 경찰청 규격으로 설계

- 음향신호기 버튼 설치위치는 시각장애인의 접근이 용이하도록 횡단보도 1m 내에  설치하고, 음향신호기 전면에 점형블록 설치

- 음향신호기 버튼 반경 30cm이내에는 화단, 노상적치물 등 보행장애 시설이없도록 설치

사) 교차로 및 단일로 횡단보도 상 시각장애인용 음향신호기, 잔여시간표시기(숫자형) 설치

- 보행신호등 보조장치는 경찰청「보행신호등 보조장치 표준지침」에 따라 설치

아) 교통신호등과 도로표지(교통안전표지 포함) 상호간 시인성에 영향이 없도록 설치

- 국토교통부「도로부문 지능형교통체계 설계편람」에 따라 설치

자) 준공승인 요청 후 준공검사를 시행하며, 준공검사 입회 요청 시 준공검사계획서 [일시(도로사업소와 협의), 검사자 기재], 예비준공검사 결과(예비준공검사표)를  첨부하여 도로사업소에 서면으로 요청하고 준공검사 시행 후 준공검사조서, 준공검사 체크리스트 등 공사 관련 서류 일체를 첨부하여 제출

- 준공검사 전 tgis.eseoul.go.kr에 시공사항 입력 후 준공검사 입회 요청

차) 사용자재에 대한 시험성적서(고효율인증서, 인증서 등) 및 보증협약서(신호등 6년, 제어기 5년, 매설배관 및 배선 3년) 제출

카) 신호지주 불법광고물 부착방지시설 설치(서울특별시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례)

- 설치위치는 바닥면에서 2m까지 설치하고, 색상은 기와진회색(NCS S 7502-Y)으로 시공

타) 한국전기설비규정(2021.07.01.)에 부합하는 전선식별 색상의 케이블 사용

파) 바닥신호등, 보행신호 음성안내 보조장치, 횡단보도 집중조명시설(투광기), 보행신호

자동연장시스템 등의 시설은 인수인계 불가함

하) 노후지주, 노후맨홀 등 현장실정에 맞게 신설 및 신호등면의 시인성 확보를 위해 부착대 길이 변경

- 신호등면의 접근차로수는「경찰청 교통신호기 설치관리 매뉴얼(2020.11.30.)」에 따라 설치

붙임  1. 원인자부담공사 승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서(별첨) 1부.

4. 설계도면(별첨) 1부.

5. 공사담당자 현황 1부.

6. 감리사 서류(책임감리원 및 감리원 이행서약서 등) 1부.

7. 교통안전시설 설치공사 준수 및 조건사항 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장), 서 울 특 별 시 장(교통운영과장), 서울서초경찰서장(교통과장), (주)동해종합기술공사, (주)유니넷텍
주무관	이석희		기전과장	09/21
김은덕
협조자	주무관	김헌경
시행	기전과-27996	(	2022.09.21	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-449-9044	/전송	02-2040-0365	/	helios@seoul.go.kr	/	부분공개(5)