투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	책임건설사업관리기술인 백관현 귀하
(경유)
제목	포장두께 적정성 검토 보고 승인 통보[2022년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)]

1. 강서도건(감) 22-247호(2022.9.21.)와 관련입니다.

2. 「2022년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)」코아 채취후 공사구간 포장두께  검토보고한 사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니,

3. 공사시행에 따른 안전관리 및 민원예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인내용

- 일반차로중 균열깊이 5㎝ 미만은 표층 5㎝ 포장

- 일반차로중 균열깊이 5㎝ 이상은 표층 5㎝ 포장, 중층 7.5㎝ 포장

- 버스전용차로중 균열깊이 4.5㎝ 구간은 표층 5㎝, 중층 5.0㎝ 포장

- 버스전용차로중 균열깊이 10.0㎝ 구간은 표층 5㎝, 중층 5.0㎝, 기층(일반) 12㎝ 포장

※ 버스전용차로는 표층·중층 개질아스콘 사용.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	최선보		도로보수과장	전결 09/23
김왕주
협조자
시행	도로보수과-26420	(	2022.09.23	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동 67-1), 강서도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7953	/전송	02-2657-7960	/	csb8601@seoul.go.kr	/	대시민공개