코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 하천방류 유출지하수 수질검사 안내 및 협조요청

1. 서울시에서는 하천 수질오염 방지를 위해 매년 하천으로 방류되고 있는 유출지하수의 수질을 검사하고 있으며, 이에 ’22년 하천방류 유출지하수 수질검사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

2. 관련기관에서는 아래와 같이 시료채취 및 수질분석 등에 협조해 주시기 바라며, 보건환경연구원에서는 수질 분석 후 결과를 수변감성도시과 및 의뢰기관으로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간 : ’22.9월 ~ 11월 ※ 기간 내 분석의뢰 완료

나. 검사대상 : 169개소(붙임 1)

(단위 : 개소)

계	지하철	전력구	통신구	건축물
169	80	42	35	12

다. 검사항목 및 목표수질

구 분	BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	총대장균군 (군수/100mL)	T-P (㎎/L)	T-N (㎎/L)	Fe (㎎/L)
목표수질	5 이하	15 이하	10 이하	1,000이하	0.2 이하	20 이하	2 이하

라. 시료채취방법 : (붙임2) 참조

마. 검사기관 : 서울시보건환경연구원(물환경연구부)

바. 기관별 협조사항

구분	기관	추진내용
검사의뢰	자치구(건축물)	- 시료 채취 및 분석 의뢰 - 서울시 합동조사 시 현장 안내 및 자료 제공
	지하철공사, 한전, KT 등
시료분석	보건환경연구원 (물환경연구부)	- 시료 분석 및 결과 통보 ▸ 결과통보 : 수변감성도시과, 검사의뢰기관

붙임 1. 2022년 하천방류 유출지하수 수질검사 대상 1부.

2. 시료채취방법 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장), 성동구청장(치수과장), 동대문구청장(맑은환경과장), 성북구청장(치수과장), 강서구청장(물관리과장), 관악구청장(치수과장), 송파구청장(환경과장), 강동구청장(기후환경과장), 서울교통공사사장, 서울시메트로9호선(주)(설비처), 공항철도(주)(안전실), 한국철도공사 사장, 네오트랜스(주)(지원시설팀), 우이신설경전철운영(주)(운영관리실), 한국전력공사 사장(서울본부장), 한국전력공사 사장(남서울본부장), (주)KT(고객최우선본부 선로운영팀), (주)KT(서울중부유선운용센터), 남서울경전철(주)
주무관	오화민		토양지하수팀장	강승곤		수변감성도시과장	전결 09/23
박홍봉
협조자
시행	수변감성도시과-1486	(	2022.09.23	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 11층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3633	/전송	02-2133-1026	/	enver@seoul.go.kr	/	부분공개(5)