		서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	단 진압대 동력장비 및 복합식 가스측정기 고장발생 알림(동력절단기, 복합식 가스측정기)

1. 「소방장비관리법 시행규칙」제 19조 (고장 및 사고발생의 보고) 관련입니다.

2.  단 진압대에서 운용 중인 동력절단기 및 복합식 가스측정기 고장발생 사항을 아래와 같이 제출합니다.

-  고장내역 -

장비명(건명)	동력절단기 및 복합식가스측정기	관리부서	현장대응단 진압대
고 장 일 자	2022. 09. 27.	장 소	연희 21호(연희펌프)
원인 및 상태	- 동력절단기 악셀레바스프링 불량으로 RPM조정 불가 - 복합식가스측정기(4점) 센스(O2, LEL, H2S, CO) 교체주기 경과 및 메인PCB 고장으로 현장운용 불가
담당자 의견	- 현장출동시 각종 절단구조용 장비로 원활한 현장활동을 을 위해 수리요함. - 가스측정기 센스교체 및 메인PCB 수리비용이 본체 구매비를 초과 하므로 폐기처분 요함.
그 밖의 사항	현장활동 가능한 가연성 가스측정기 1대 보유 운용중
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역			담당자
'19.10.24.	센스고장으로 경보울림 및 정상작동 불능			***
-	이 하 여 백			-
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 9월 27일 담당자 계급 소방사 성명 *** (인) 서대문소방서장 귀하

붙임  1. 동력절단기 견적서 1부.

2. 복합식가스측정기 견적서 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	김동중		진압3대장	신이호		지휘3팀장	강성운		현장대응단장	09/27
강기홍
협조자
시행	현장대응단-24821	(	2022.09.27	)	접수		(		)
우	03699	서울특별시 서대문구 연희로 182, 서대문소방서 현장대응단 (연희동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5520	/전송	02-2187-8354	/	firenews1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)