문서번호	원수관리과-21488
결재일자	2022. 9. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		代정정재	09/29
			어용선
협조	행정관리과장		정종철
	주무관		황여진

취수장 페놀측정기  튜브 외 7종 구매·설치 계획

2022. 9.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수장 페놀측정기  튜브 외 7종 구매·설치 계획

원수 수질자동측정기 관리에 철저를 기해 아리수에 유입될 수 있는 유해물질 감시와 수질 변화에 신속한 대처에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	추진개요

□ 추진근거

○「수질자동감시시스템 운영관리지침」

「상수도사업본부 급수운영과-3562(2017. 4. 27.)호」

○ 우리 센터 원수관리과-2300(2021. 12. 7.)호

「2022년도 원수 수질자동측정기 운영·관리계획」

□ 시설현황 : 측정기 9종(10개 항목), 총12대 가동

설치장소	측정항목(측정기명)	댓수(대)	설치년도	비고
측정기실 (취수장)	총유기탄소(TOC)	1	2021. 7.
	조류	1	2021. 7.
	pH(수온 겸용)	1	2021. 7.
	페놀	1	2021. 7.
	탁도	1	2021. 7.
	시안	1	2021. 7.
	암모니아성 질소(NH3-N)	1	2021. 7.
	생물감시(경보)장치	1	2022. 5.	발광박테리아
취수관로(외부)	원수 잔류염소	4	2011. 6.	강북A, B, 구의, 뚝도 관로에 설치

Ⅱ	세부 추진계획

□ 추진방향

○ 측정자료의 신뢰성 향상을 위하여 측정기별 매뉴얼에 따라 정기적인 소모성 부속품 교체로 고장 및 오작동 선제적으로 예방

○ 측정장비 소모품 및 수리용 부품 사전 확보는 수리업체 협조로 오작동 발생시 즉시 교체·수리하여 정상 가동 조치

- 소모품 및 수리용 부품 취수장 사전 확보 보관 시에는 센서 등의 성능 저하 등 운영 · 관리 측면에서 비효율적 임.

□ 사업대상

연번	품명	규격	단위	수량	비고
1	초순수제조장치 카트리지	Pre-treatment Cartridge for Small Prima - LC140	set	1	시약 제조용 증류수 생산용도
		win Pack Purification Cartridge - LC163
		RO Cartridge (7.5 lph flow rate) - LC143
		UV Lamp for Maxima HPLC - LC136M2
		Composite Air Vent Filter LC136M2
2	폐시약 처리	50 KG 기준	식	1	처리 증명서 제출
3	휴대용 pH 센서	WTW 포터블 Multi3410 pH Sensor	EA	1	pH 측정기 교정용
4	생물감시 장치용 염화나트륨	Sodium Chloride 99% 1KG	EA	6	소모품
5	TOC 측정기 소모품	M-Series/M500 Resin Bed Replacemen	EA	1	총유기탄소 측정기 소모품 교체
6	암모니아성 질소 측정기 튜브	PUMP HEAD TUBE 06508-14 시약용	EA	4	소모품 정기 교체
		시약용 TUBE(PVC) 4*2.5mm	EA	1
7	시안 측정기 튜브	PUMP HEAD TUBE 06508-14 시약용	EA	4	소모품 정기 교체
		시약용 TUBE(PVC) 4*2.5mm	EA	1
8	페놀 측정기 튜브	Phenol Cal2 (1.0L) ＃130+R311	EA	1	소모품 정기 교체
		Pump tube 1-16	EA	2
		Pump tube 3-16	EA	1

□ 사 업 명 : 취수장 페놀측정기 튜브 외 7종 구매·설치

□ 사업기간 : 계약일로부터 60일간

□ 사 업 비 : 금10,123,300원(금일천일십이만삼천삼백원)

□ 예산과목 : 원수 및 취수비,  수선유지교체비, 수선유지비

□ 계약방법 : 수의계약

○ 법률적 근거

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조제1항제5호나목(추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약)

○ 계약업체

- 상  호 : 우리엔시스 (연락처 : 050-5933-3242)

- 소재지 : 경기도 가평군 불기산길 31

○ 검토의견 : 상기 업체 산출가격을 조사한 결과 동종 업체와 비교하여 가격이 저렴하므로 상기 업체와 수의계약을 추진 함이 타당하다고 사료 됨.

Ⅲ	추진효과

○ 원수 수질자동측정장치 관리 효율성 증대로 원수 유입 유해물질 감시를 강화, 시민에게 믿음 주는 아리수 생산

○ 아리수 수질 자료 신뢰성 증대와 수질 변화에 신속하게 대응하여 안전한 아리수 생산

붙 임  1. 산출기초 조사서(견적서 포함) 1부.

2. 구매·설치 시방서 1부.  끝.