문서번호	정보통신보안담당관-4244
결재일자	2022. 9. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보보안팀장	정보통신보안담당관
정은희		박영재	09/30
			김완집
협 조
	주무관			김나형

서소문청사 정보보호시스템실 청소계획

2022. 9.

정보통신보안담당관

(정보보안팀)

서소문청사 정보보호시스템실 청소계획

정보보호시스템실 내의 먼지 및 오염물질을 제거하여 정보보안장비와 네트워크장비의 성능저하를 방지하고 장비운영의 안전성을 확보하고자 함

□ 추진개요

ㅇ 일    시 : 2022. 10. 1.(토), 09:00 ~ 15:00

ㅇ 장    소 : 정보보호시스템실(서소문청사 3동1층)

ㅇ 청소업체 : 에스넷아이씨티(정보보호팀 유지보수 업체)

- 작업자 : 3명(CCNA을 포함한 작업인원 모두 IT 자격증 보유)

ㅇ 주요내용

- 액세스플로러 하단 오물수거 및 미세먼지 제거

- 랙 표면 미세먼지 제거 및 세정

- 액세스플로러 상단 미세먼지 제거

- 랙 표면 세정 및 왁스 도포

- 네트워크 케이블 정리 및 장비 이상유무 확인 등

ㅇ 진행순서

시 간	분	작업내역	비 고
08:30 ~ 09:00	30	도착 및 장비 이동
09:00 ~ 11:00	120	액세스플로러 하단 청소
11:00 ~ 13:00	120	랙표면, 액세스플로러 상단 청소
13:00 ~ 14:00	60	뒷정리 및 케이블 정리
14:00 ~ 15:00	60	시스템실 장비 점검, 이상유무 확인 후 퇴청

ㅇ 소요예산 : 비예산

- 22년 정보보호시스템 운영 및 유지보수 과업에 포함되어 있음

ㅇ 사용장비 리스트

장비명	장비사진	용도
Vacuum1		- NILFISK GM80 - U.L.P.A필터 적용 0.12미크론까지 포집 - 먼지,석면,납,시멘트가루,박테리아,곰팡이를 포함한 미립자를 99.995%이상 포집 - 국제 CEE기준 조건을 완벽하게 충족하여 전자, 기계적인 안전성 보장 - A/F 상단 미세먼지 포집
Vacuum2		- NILFISK GD5/GD10 - H.E.P.A필터 0.3㎛ 99.97% 포집 - 먼지,석면,납,시멘트 가루,박테리아,곰팡이를 포함한 미립자를 99.995%이상 포집 - 국제 CEE기준 조건을 완벽하게 충족하여 전자, 기계적인 안전성보장 - A/F 하단 미세먼지 포집
방진복		- 크린가드 A30 원피스 - 정전기 방지, 미세분진 및 친유/친수 액체방어용 보호복 - 재질 : 폴리프로필렌(PP)SMS3중 구조P.P 부직포
정전기 방지 팔찌		- PVC재질로 제작된 정전기 방지 손목팔찌 - 인체로부터 발생되는 정전기를 접지시켜 줄 수 있는 제품
장갑, 흡착기, 사다리		- 정전기 방지 장갑 흡착기 사다리
와이퍼,극세사, 중성세제 스프레이 등		- 기타 용품

□ 행정사항

ㅇ 정전기를 대비한 방진복을 포함한 장비착용(팔찌, 장갑 등) 철저

ㅇ 청소작업 후 정보보호 및 네트워크 장비 이상유무 점검 후 퇴청