	서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 10월 중 정기 소방용수시설 및 지리 조사 계획

1. 관련근거

가. 2022년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 [소방용수시설 및 비상소화장치 관리]

나. 재난관리과-20384(2022.04.06) [소방용수시설 조사(일제•정기)시 지리조사 철저]

다. 북아현119안전센터-22111(2022.08.08) [신속•정확한 현장 도착을 위한 지리조사

계획 수립 보고]

2. 9월 중 소방용수시설 및 지리 조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간: 2022.10.1.(토) ~ 10.31.(월)

나. 조사자 및 대상

구분	조사자	현장안전점검관	조사대상
			조사기간	공설 소화전			다용도 소화전	비 상 소화장치
				지상식	지하식	저수조
진압1대	********	1대장(선임자)	10월 중	77	101	4	6	19
진압2대	********	2대장(선임자)	10월 중	78	72	1	3	16
진압3대	********	3대장(선임자)	10월 중	42	156	1	0	21
계				197	329	6	9	56
				541개소				56개소
※ 감독 및 현장안전책임관 : 센터장 (진압대장)

다. 조사방법

○ 출동, 휴가 등으로 인하여 당일 조사가 어려울시 계획 변경없이 이후 주간

또는 당번 근무일에 실시 (휴가자 등은 해당 팀내 업무 대행자가 실시함)

○ 월중 조사대상은 당월에 반드시 실시(붙임 조사일정 참고)

○ 각종 훈련,주차위반단속, 순찰, 소방활동자료 조사시 병행 실시

○ 출동소방력 확보시 진압대원 도보 용수조사 가능

○ 소방용수시설 조사시 지리조사 및 소방통로확보 훈련 병행 실시

라. 조사내용

○ 외관점검을 원칙으로 하며 필요시 출수점검 실시

○ 소화전 사용가능 및 장애 여부 확인

○ 임시폐전에서 다른 장소로 이설된 대상은 위치 파악 등 관리 철저

○ 보수대상, 보수완료 대상, 임시폐전 등 소방용수시설 조사 철저

○ 좁은 골목길 내 고지대•계단 등 장애요인 파악 및 우회경로 확인 철저

3. 행정사항

가. 소방용수시설 조사 결과는 119행정정보시스템 및 안전지도에 현행화 철저

나. 고장 소방용수시설은 서식에 의거 즉시 고장발생보고(보고된 소화전 제외)

다. 다용도소화전 제수변 조작 금지

붙임  10월 중 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

담당자	정윤화		진압3대장	고병수		119안전센터장	09/30
이병규
협조자
시행	북아현119안전센터-22868	(	2022.09.30	)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37 (북아현동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-6191	/전송	02-2187-8358	/	jungyh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)