차량계 기계(굴착기) 작업계획서

주무관	녹지관리팀장	환경녹지과장
한소진	윤희권	09/30
		강병기
주무관	남궁종두

작업일시	2022. 10. 5.(수) ~ 2022. 10. 7.(금)
작업장소	평화공원, 하늘공원, 노을공원 일대
작업내용	- 잔디식재 전 사전경운작업
투입장비	장비명: 굴삭기 , 규격:1.9ton , 수량: 1대, 운영자: 1명					보험가입		○
	장비명: , 규격: , 수량: 대, 운영자:
사 용 차 량 계 기 계	장 비 명		미니 굴삭기 (무한궤도식)
	조종원 자격 확인		성명) 김영진 자격) 건설기계조종사 면허증
	장비 현황	제한속도	폭	최소선회반경	최대적재능력		최대인양높이
		km/hr	0.95m	1.535m	0.05㎥		2.52m
작업장소	작업장소크기		최대작업크기 20m X 20m
	이동경로 폭		3 ~ 4m
	작업장소 지반상태		자연지반
	이동경로 지반상태		자연지반
작업방법	작업시간		50분 작업, 10분 휴식
	방 법		장비작업 1명, 면작업 2명, 신호수 1명
	절 차		작업반경내 출입통제 및 일부구간 통행유도 작업시행
작 업 근 로 자	작업지휘자		현장대리인 : 성문석( 키그린(주))
	신호수		정유철
	작업자		윤광한		서현덕
	보호구 지급		■안전모 ■안전화 ■보안경 ■안전장갑 □기타
	교육 확인		- 작업 전 10분 안전미팅(TBM) 중량물 취급 작업전·후 작업자 건강상태 및 스트레칭

안전관리 및 신호방법	■육성 및 수신호 ■경광봉 □무전기사용 ■라바콘 □기타( )
	안전관리용품	경광봉 1개, 라바콘 5개
	주요임무	작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
작업 전 점검사항	1. 근 로 자: ■보호장구 지급, ■신호장구 지급, ■투입인력 건강상태 2. 교 육: ■작업 도구 및 장비 운영 요령, ■작업중 유의사항 ■기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: ■장비 작동상태, ■방호장치 부착상태, ■사용연료 확인, ■소모품 준비 ■필요 물품•자재 수량 및 안정성 확인 4. 작업현장: ■지반 조건 확인, ■위험/경고/안내 표지판 설치 ■전도/전락(顚落) 방지조치, ■신호수 배치 등
기타사항 (협조 및 주의사항)	작업시 휴대전화 사용금지 작업 반경내 출입통제 철저

굴삭기 작업계획도
포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입 통제범위, 지장물(전선)위치 등

범례	작업지휘자	■	신호수	▲	작업보조자	●