문서번호	공원운영과-2409
결재일자	2022. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	총무팀장	공원운영과장
김근혁	박종환	10/05
		이인수
협 조
	주무관		정은혜

2022년 3분기 청사 전기설비 점검결과 보고

2022. 10.

중부공원여가센터

(공원운영과)

2022년 3분기 청사 전기설비 점검결과 보고

남산청사 내 전기설비 안전사고 예방 및 안정적인 유지관리를 위하여 3분기에 실시한 점검 결과를 보고하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진근거

○ 전기사업법 제68조 (전기설비의 유지관리)

- 전기사업자는 전기설비 기술기준에 적합하도록 유지하여야 한다.

○「산업통산자원부 고시 제2021-105호」(전기안전관리자 직무 관련 고시)

○ 2022년 남산청사 안전관리 보완계획 [공원운영과-1817 (2022. 9. 26.)]

□ 추진방향

○ 노후 전기설비 운용 및 작동, 발열 등 상태 점검을 시행하며,

○ 전기 설비별 법적으로 규정된 교체 주기가 존재하지 않으므로, 이상 상태 발견 시에 보수·보강 시행

□ 전기 설비 현황

구 분	설비명	사 양	수 량	준공연도	비고
전기설비	*****	*******	***	****	*
	***	*******	***	**** ******	**********
	***	******	**	****	*
발전기	*****	*********	**	****	******
태양광설비	***	***	**	****	****** ********
	*******	**	**	****

Ⅱ		점검 개요

□ 점검인원 : *********************************

□ 점검기간 : `22. 09. 17 ~ `22. 09. 29.

□ 점검내용

○ 전기설비 기능 및 작동상태 등 점검하여 설비 노후화 예방

○ 전기 기계 기구 등의 정확한 운용, 동작 등을 통해 전기재해 사전 예방

○ 정전 및 화재 등 돌발 사고에 따른 신속한 복구체제 가능 여부 점검

□ 점검방법

점검구분	설비명	점검내용
절연저항 및 열화상태 측정	*****	******************************
	***	**********************************
	***	*************************
	*****	*************************
	*****	*******************************

※ 절연저항 기준 : AC 220V (법정 기준치 0.2㏁이상) / 380V (법정 기준치 0.3㏁이상)

Ⅲ		점검 결과

□ 점검결과

점검구분	설비명	점검 결과
절연저항 및 열화상태 측정	*****	****
	***	****
	***	****
	*****	****
	*****	****

***********************************************

Ⅳ		향후 계획

□ `22. 11월 청사 전기설비 정기 법정 점검(연 1회) 실시

○ 한국전력공사과 합동점검 예정으로, 4분기 정기 점검을 대체하고, 이상 시 즉각적인 보수·보강 시행 예정

□ 옥상 투과등(실외 노출) 및 비데(습기) 등과 같은 환경요인에 따라 절연파괴 가능성 있는 설비 지속적 관찰 및 점검 예정

따로붙임 1. 절연저항 측정 결과보고(2022년 3분기) 1부.

2. 절연저항 측정표(2022년 3분기) 1부.

3. 열화상태 측정 결과(2022년 3분기) 1부.

4. 비상발전기 가동일지(2022년 3분기) 1부.

5. 점검사진 1부. 끝.