아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제113호)

나. 재난대응과-34803(2022.9.30.)호 “2022년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

2. 2022년 하반기(동절기) 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 알리니, 각 부서는 자체 계획을 수립하여 시행하기 바랍니다.

가. 기 간: 2022. 10. 10.(월) ~ 11. 18(금)

나. 조사대상: 총 2,739개소

1) 공설 소방용수시설: 2,514개소 (소화전, 저수조)

2) 비상소화장치: 222개소

3) 비상소방용수: 3개소

다. 조사방법: 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성 및 운영

1) 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번 근무자가 일제조사 실시 ※ 의용소방대 합동 조사 미실시
2) 공공데이터 일제정비 병행 실시(소방용수시설 및 소방자동차 전용구역)

라. 세부계획: 2022. 10. 12.(수)까지 제출

마. 결과제출: 2022. 11. 25.(금)까지 제출

3. 일제 조사·정비 시 유의사항 등

가. 다용도 소화전 조사 금지(11개소)

나. 일제조사 전 반드시 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(붙임2 및 동영상 활용)
※ 소방웹하드 > 중부소방서 > 재난관리과 > 대응총괄팀 > 일제조사 관련 자료 폴더 내 동영상 사용

다. 일제조사 후 소방용수시설 등 행정정보시스템 데이터 및 관련이미지 현행화 철저(붙임8 참조)

라. 일체형 호스릴 등 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

※ 겨울철 호스 동결 방지를 위해 잔수제거밸브 등을 이용한 잔수제거 실시(붙임7 참조)

마. 노후 소화전 조사 철저(30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저)

바. 동절기 제수변 개방·폐쇄 시 종합적인 판단을 통해 선택 실시

※ 동절기 제수변 개방·폐쇄 시 장·단점 비교(붙임2) 참조

4. 행정사항

가. 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동 대기 조치 후 당일 근무자가 일제 조사 실시

※ 을지로(당비휴)센터는 각 팀별 휴무일을 이용하여 일제 조사 계획 수립 및 실시
※ 기간은 안전센터별 2~3일간 실제 조사가 가능한 일정으로 계획 수립

나. (소방행정과) 일제조사 시 출동대기 근무자에 대한 초과근무 인정

※ 당비휴 실시 센터의 경우 휴무일 일제조사 시 초과근무 인정

다. (현장대응단 및 각 119안전센터) 모든 소방용수시설 현황은 행정정보시스템과 일치 되도록 현행화하며, 신규 고장 발생 또는 변경 사항 확인 시 보고서(서식)(붙임6) 작성하여 결과 보고 시 제출

※ 행정정보시스템 조사부 입력 및 본서 용수담당에게 통보

라. 결과 보고(총 3부)

1) 소방용수시설 일제조사 결과 (붙임 3)

2) 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황 (붙임 4)

3) 공공데이터 (붙임 5)

붙임  1. 2022년 하반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(중부소방서)

2. 일제조사 요령 등 참고자료

3. 소방용수시설 일제조사 결과(서식)

4. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황(서식)

5. 공공데이터(서식)

6. 보고서(서식)

7. 잔수제거밸브 사용방법

8. 행정정보시스템 현행화 방법

	재 난 관 리 과 장
수신자	각 과, 현장대응단 및 각 안전센터
담당자	곽호준		대응총괄팀장	이미리		재난관리과장	10/07
정광훈
협조자
시행	재난관리과-24464	(	2022.10.07	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)