문서번호	시설관리과-33967
결재일자	2022. 10. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
최희		오영진	10/13
			조임남
협조

원인자이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(당산동2가 45-_번지 지상식 소화전 이설공사)

2022.10.

남부수도사업소

(시설관리과)

원인자이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(************ 지상식 소화전 이설공사)

당산동 청년주택(************) 신축공사에 따른 소화전 이설을 위한 착공계가 제출되어 검토 후 보고드림

□ 관련근거

○ ************************************

「당산동 역세권 청년주택 외부 소화전 이설 착공계 제출」

○ *************************

「착공계 및 단수계획서」

□ 공사개요

○ 공 사 명 : ************ 지상식 소화전 이설공사

○ 공사기간 : 2022. 10. 14. ~ 2022. 10. 31.

○ 공사위치 : ********************

○ 시 행 사 : *******

○ 시 공 사 : *******

○ 공사개요 : 소화전 이설 1개소(D=100㎜)

□ 이설공사 시공계획

○ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처	비고
시 행 사	*******	*************
시 공 사	*******	***********
현장대리인	***	*************
감 리	***	*************	*******

□ 사급자재 사용계획

○ 사급자재 사용목록

연번	품명	규격	단위	수량	비고
1	단관	100	조	1
2	단관	100×6	본	1
3	KP 소켓곡관	100×45	개	4
4	플랜지관	100×650	개	2
5	양플랜지관	100×90	개	2
6	KP 이음관	100	개	3
7	제수밸브(소프트 밸브)	100	조	1
8	소화전(지상)	100	개	1
9	플랜지 곡관(A형)	100	개	4
10	상수도용 철개	150×100	조	1
11	KP 이탈방지 압륜	648	조	10
12	플랜지 접합부속	100	조	9

○ 건설사업관리기술자가 사급자재 확인 후 공사현장 반입

○ 인증방법

- KC인증 확인방법 : KC위생안전기준인증등록정보망 검색

- 단체표준 및 KS제품 인증 : 해당 제품 인증기관에서 기술 인증 검색

□ 검토의견

○ 승인된 사급자재 사용 및 공사계획에 따른 홍보 등 차질 없이 진행할 수 있도록 관리∙감독

○ 계획된 시간 내에 배수관로 연결작업이 완료될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보 철저

○ 원인자부담금(퇴수비용, 출동경비, 감리비 등) 부과

□ 조치의견

○ 본 계획을 *****에게 통보하여 소화전 이설공사에 따른 원인자 부담금 납부 후 공사 가능함을 통보하고, 공사 시에 공사계획 및 안전관리에 지장이 없도록 조치코자 함.

붙임  1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 착공계 및 소방서 이설 승인 공문 1부.

3. 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.