문서번호	건축기획과-33949
결재일자	2022. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
진수희		최홍규	10/14
			박순규
협조	주무관		김용준
	주무관		박한울

-****************-

구조안전전문위원회 심의상정 보고

2022. 10.

주 택 정 책 실

건 축 기 획 과

-*****************-

구조안전전문위원회 심의상정 보고

************************************************************************* 구조안전전문위원회 심의를 상정함

□ 심의 상정 사유

ㅇ 특수구조건축물(기둥과 기둥 사이의 거리가 20미터 이상)의 구조안전에 관한 사항

- 건축허가 변경(3·4차 설계변경) 사항 관련 구조분야 변경에 대한 변경 심의

□ 건축개요

ㅇ 위    치 : **********************************

ㅇ 건 축 주 : *******

ㅇ 지역지구 : 도시지역, 준공업지역, 지구단위계획구역(마곡도시개발사업), 중요시설물보호지구(공항), 도시개발구역

ㅇ 대지면적 : **********

ㅇ 주 용 도 : ***********

ㅇ 규    모  : ***************************

□ 추진경위

ㅇ '07.12.28. : 구역지정 및 개발계획수립고시(서울시고시 제2007-491호)

ㅇ '14.12.09. : 서울특별시 건축위원회 심의(결과: 조건부동의(보고))

ㅇ '15.06.23. : 건축허가

ㅇ '15.10.20. : 착공신고

ㅇ '19.07.26. : 건축허가(1차 설계변경)

ㅇ '20.09.18. : 건축허가(2차 설계변경)

ㅇ '20.12.09. : 구조심의 완료(결과: 조건부의결)

ㅇ '21.10.12. : 서울특별시 건축위원회(18차) 건축심의(결과:조건부의결)

ㅇ '21.12.16. : 건축허가(3차 설계변경) 처리

ㅇ '22.10. 6. : 건축허가(4차 설계변경) 처리

ㅇ '22.10.13. : 구조안전심의 접수

※ '24.05. : 공사 완료 예정

□ 구조 개요

ㅇ 구조형식 : 철골철근콘크리트구조, DBS, 합성보

ㅇ 기초형식 : 지내력기초

ㅇ 기    타 : 역타공법, 24.3m 장스팬 철골보

ㅇ 적용기준 : 건축구조기준(2016)

□ 처리 의견

ㅇ 건축법시행령 제5조의5, 서울시 건축조례 제7조1항1호다목에 따른 특수구조건축물(기둥과 기둥 사이의 거리가 20m 이상인 건축물)의 구조안전에 대하여 구조전문위원회 심의 상정하고자 함.

붙임  1. 심의신청서 1부

2. 관련 도서 1부(별첨).  끝