문서번호	기반시설과-23943
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
임영준		10/18
		최연호
협 조
	주무관		황애리

수방상황보고(10.14)

2022. 10. 14.

시 설 부

(기반시설과)

	수방상황 보고 < 2022. 10. 14.(금) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 10월 누계 124.1㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (금)	내일 (토)	모레(일)
기상 현황	흐림	흐림	흐림
강수확률(%)	0	0~30	20~30
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 1,530.8㎜ (1~8월 평년 누계 1,168.6㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	324.080	0.0	214.690 (244)	87.988
소양강댐	70.340	0.0	2,148.719 (2,900)	74.094
충주댐	111.537	168.462	1,830.080 (2,750)	66.548

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.94	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m