문서번호	시설보수과-25874
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		10/19
		代강연홍
협조
	주무관		김규춘

화곡고가 수시점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 화곡고가차도

시설물 개 요	폭 : 21m, 연장 : 80m	법정구분 : 법외	상태등급 : B등급	준공년도 : 1984년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		토목 6급		김 승 진
점 검 자	″		토목 6급		김 승 진

○ 점검일시 : 2022. 10. 18.(화요일)

○ 점검구간 : 전체

○ 점검구간내 이전 점검시 지적된 부분 점검 결과(상반기 정기점검)

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
1	점검통로	시건장치파손	N=1개소		일상유지보수 업체 조치완료	-
2	옹벽부	바닥 잡풀 존치	일부		직영반 제거완료	-

○ 새로운 이상 발생개소

연번	위 치	점검결과	보수 규모	손상 등급	조 치 계 획	사진
1	거더외부 바닥판 (목동방향)	표면보수 박리	A=20㎡		일상유지보수로 작업지시	1
2	교대 (화곡터널방향)	낙서 및 노후로 미관저해	전체		일상유지보수로 작업지시	2
3	접속옹벽 (화곡터널방향)	노후로 벽체 박리 및 박락으로 미관저해	N=4개소		일상유지보수로 작업지시	3
4	접속옹벽 (화곡터널방향)	노후로 벽체 빗금도색 박리 등 미관저해	N=4개소		일상유지보수로 작업지시	4
5	본 교량 (목동방향)	바닥판 하면 누수로 민원 발생	N=1개소		일상유지보수로 작업지시	5

별첨 : 현황사진 1부.

현  황  사  진

외부거더 바닥판 표면보수 노후로 박리	2. 교대부 낙서 및 노후로 미관저해
3. 접속옹벽부 벽체 노후등으로 미관저해	4. 접속옹벽 빗금도색 노후로 부분 박리
5. 바닥판 하면 누수로 민원발생

끝.