문서번호	화학시험과-20540
결재일자	2022. 10. 20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		화학시험과장
최재철		10/20
		김금호
협 조
	주무관			성상준
	주무관			주윤명
	주무관			김현태

산업안전보건 교육(10.18)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 10.

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

산업안전보건 교육

교육일시	2022. 10. 18.(화) 15:00~16:30
교육강사	화학시험과장
교육장소	화학시험과 사무실
교육대상	직원 4명(최재철, 성상준, 주윤명, 김현태)
교육제목	직원 산업안전보건 교육
교육내용	가열아스팔트혼합물, 포틀랜트시멘트, 트리클로로에틸렌(TCE), 크롬산칼륨 등 물질안전보건자료(MSDS)로 산업안전보건교육을 실시하였음. ○ 가열아스팔트혼합물 - 유해성, 위험성 분류 · 발암성 : 구분2 · 특정표적장기독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) - 예방조치 · 분진, 흄, 가스, 미스트, 증기, 스프레이 등 흡입을 피하시오 · 취급후 취급부위를 철저히 씻으시오 · 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻음 · 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구 등을 착용. 등 ○ 포틀랜트시멘트 - 유해성, 위험성 분류 · 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 · 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 · 특정표적장기독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극) · 흡인 유해성 : 구분1 - 예방조치 · 분진, 흄, 가스, 미스트, 증기, 스프레이 등 흡입을 피하시오 · 취급후 취급부위를 철저히 씻으시오 · 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구 등을 착용 · 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. 등 ○ 트리클로로에틸렌(TCE) - 유해성, 위험성 분류 · 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 · 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 · 피부 과민성 : 구분1 · 생식세포 변이원성 : 구분2 · 발암성 : 구분1A · 특정표적장기독성(1회 노출) : 구분3(마취 작용) · 만성 수생환경유해성 : 구분3 - 예방조치 · 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구 등을 착용 · 증기의 흡입을 피하시오 · 눈에 들어갔을때 다량의 물이나 생리식염수로 15분 이상 세척 · 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. 등 ○ 크롬산칼륨 - 유해성, 위험성 분류 · 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 · 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 · 피부 과민성 : 구분1 · 생식세포 변이원성 : 구분1B · 발암성 : 구분1A · 특정표적장기독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) · 만성 수생환경유해성 : 구분1 - 예방조치 · 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구 등을 착용 · 취급후 취급부위를 철저히 씻으시오 · 눈에 들어갔을때 눈꺼플을 깜박이면서 다량의 미지근한 물로 씻을것 · 피부에 접촉시 다량의 물로 15분 이상 씻으시오. 등 *********************************************** 붙임 1. 가열아스팔트혼합물 MSDS 1부. 2. 포틀랜드시멘트 MSDS 1부. 3. TCE MSDS 1부. 4. 크롬산칼륨 MSDS 1부. 끝.