문서번호	급수운영과-32654
결재일자	2022. 10. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
양봉우		10/24
		이규희
협 조

일일 공급량 증감 현황 보고(10. 20.목)

2022. 10.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022. 10. 20.(목)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 10월				2022. 10월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			6,398,871	총 공급량			6,218,222	-180,649	-2.8
	일 평균			319,944	일 평균			310,911	-9,032	-2.8
	일 최소			304,299	일 최소			292,206	-12,093	-4.0
	일 최대			336,186	일 최대			317,029	-19,157	-5.7
1	금	16.9	27.5	326,873	토	14.4	27.6	312,055	-14,818	-4.5
2	토	16.4	26.6	316,607	일	17.2	21.6	301,749	-14,858	-4.7
3	일	17.1	28.8	310,151	월	17.5	23.4	311,821	1,670	0.5
4	월	19.2	25.6	318,298	화	14.2	23.0	313,780	-4,518	-1.4
5	화	21.7	26.5	328,273	수	14.1	21.6	311,307	-16,966	-5.2
6	수	17.9	21.7	316,145	목	12.7	19.1	316,211	66	0.0
7	목	17.9	21.9	319,359	금	11.0	18.6	310,610	-8,749	-2.7
8	금	17.5	20.0	319,584	토	11.1	21.6	311,472	-8,112	-2.5
9	토	18.5	24.1	312,278	일	10.7	14.5	292,206	-20,072	-6.4
10	일	14.9	24.3	304,299	월	8.2	11.9	315,620	11,321	3.7
11	월	12.6	17.8	322,165	화	7.4	16.4	317,029	-5,136	-1.6
12	화	15.8	21.3	321,736	수	6.5	20.6	311,460	-10,276	-3.2
13	수	14.9	25.2	336,186	목	10.7	22.7	310,571	-25,615	-7.6
14	목	17.4	23.9	330,109	금	12.4	23.0	314,247	-15,862	-4.8
15	금	17.0	21.4	319,320	토	12.6	24.4	311,653	-7,667	-2.4
16	토	4.2	18.1	314,713	일	15.1	20.5	314,341	-372	-0.1
17	일	1.3	10.8	321,388	월	7.4	15.1	310,228	-11,160	-3.5
18	월	2.8	16.1	316,368	화	5.0	14.2	308,994	-7,374	-2.3
19	화	7.1	15.0	316,605	수	4.4	16.8	312,299	-4,306	-1.4
20	수	4.6	15.8	328,414	목	6.0	19.7	310,569	-17,845	-5.4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
평균기온		13.8	21.6			10.9	19.8

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			318,071	312,299	310,569	-7,502	-2.4
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	101,723	116,500	114,200	12,477	12.3
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	119,532	105,100	104,300	-15,232	-12.7
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	9,212	10,630	9,605	393	4.3
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	294,139	304,900	286,100	-8,039	-2.7
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	188,111	203,571	184,426	-3,685	-2.0

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-1,730	-2,075	1,590	-2,583	-1,808	726	345	345
	비율(%)	-0.6	-1.0	4.0	-4.0	-2.2	2.9	0.3	0.3
금 일		310,569	208,895	40,970	61,510	81,020	25,395	101,674	101,674
전 일		312,299	210,970	39,380	64,093	82,828	24,669	101,329	101,329

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-180,649	-67,925	-413,170	-40,892	333,391	52,746	-112,724	-112,724
	비율(%)	-2.8	-1.6	-35.6	-3.1	24.6	12.1	-5.3	-5.3
2022. 10. 1. ~10. 20.		6,218,222	4,192,689	747,260	1,266,551	1,689,467	489,411	2,025,533	2,025,533
2021. 10. 1. ~10. 20.		6,398,871	4,260,614	1,160,430	1,307,443	1,356,076	436,665	2,138,257	2,138,257
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(10월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되었으나 인구는  6,928명 감소하고 있어 이는 개인주택 증가로 인한것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전 2018년: 89,272, 2019년: 91,946, 2020년: 93,052, 2021년: 94,311)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.