문서번호	시설관리과-32577
결재일자	2022. 10. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	강동수도사업소장
최진규		윤복철	10/24
			代최광운
협 조
	급수운영과장			이규희
	급수관리팀장			양봉우
	시설관리팀장			김주경
	기전팀장			함태광

’22년 겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검 계획

’22년 겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2022.  10.

강동수도사업소

(시설관리과)

’22년 겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

겨울철 재난(한파, 폭설) 등으로 인한 안전사고 예방과 안정적인 아리수 공급을 위하여 상수도 시설물 안전점검을 실시하고자 함

□ 추진 근거

ㅇ 상수도 시설물 안전점검 및 순찰 강화계획(본부 시설관리과-986, '22.2.3.)

ㅇ '22년 겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검 계획(본부 시설관리과-26052, '22.10.19.)

□ 점검 개요

ㅇ 점검기간 : 2022. 10. 31.(월) ~ 11. 18.(금) - 15일간

ㅇ 점검대상

배수지	아리수올림터	증압장	노출관로
			지하철공사장	공동구
4개소	3개소	5개소	1개소 (D=150~800㎜, L=749m)	1개소 (D=300~1000㎜, L=6.59km)

- 배수지 : 4개소

연 번	배수지명	용량(톤)	위 치	점검자	비 고
1	오금배수지	8,000㎥	오금동 51번지	- 급수운영과 시설물 담당 (김종섭,김용성,이석구 등) - 시설관리과 기전 담당 (오해동,오동진,박선호 등)	송파구
2	거마배수지	3,000㎥	하남시 감이동 산81-6번지		″
3	위례배수지	9,100㎥	하남시 위례송하로 134번길		″
4	길동배수지	60,000㎥	둔촌동 산86번지	- 시설관리과 시설물 담당 (윤진원,김용곤,유성근 등) - 시설관리과 기전담당 (함태광,이규탁,진은정 등)	강동구

- 아리수올림터 및 증압장 : 8개소

연번	시설명	위 치	점검자	비고
1	거마아리수올림터	마천동 36	- 급수운영과 시설물 담당 (김종섭,김용성,이석구 등) - 시설관리과 기전 담당 (오해동,오동진,박선호 등)	송파구
2	오금아리수올림터	오금동 51
3	위례아리수올림터	거여동 377
4	가락1증압장	가락동 137	- 시설관리과 기전담당 (함태광,이규탁,진은정 등)
5	가락2증압장	가락동 195
6	방이증압장	방이동 167
7	천호증압장	천호3동 167-67		강동구
8	명일증압장	명일1동 312-250

- 지하철 노출관로 : 1개소

노선명 (기간)	시공사	위 치	현수관로 현황				점검자	비고
			관종	관경 (mm)	연장 (m)	설치 년도
별내선 (1공구) ('20.3~ '23.3)	쌍용건설	선사고등학교 앞 (암사동 381)	DCIP	300 150 150 200 150 200 300 800	85 21 20 98 35 220 160 110	2002 1995 2008 2011 2011 1997 2018 1981	시설관리과 시설관리팀 (강희창,김용곤 왕해용,유성근)	본부 합동점검 (11.11.~11.14.)
			소계		749

- 가락공동구

시설명	위 치	시설물현황	점검자	비 고
가락공동구	오금동 외 3개동	D=300~1000mm L=6,590m	급수운영과 급수관리팀 (김종섭,김용성,이석구)	본부 합동점검 (11.11.~11.14.)

ㅇ 점검내용

- 배수지 방충망 설치 및 규정 준수 여부(1·2차 출입구, 창문, 환기구, 환풍기 등)

- 배수지 구조물 및 주변 축대, 옹벽, 담장 등 침하, 균열, 변형 발생 여부

- 배수지·아리수올림터 부대시설(안전휀스, 배수로 등) 훼손 여부 확인

- 노출 상수관의 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어) 상태

- 기전 설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전 위험 등)

- 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전 표지 설치 상태

ㅇ 점검방법 : 점검표에 따라 육안점검

□ 점검 시 조치사항

ㅇ 경미한 사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업 지시하여 즉시 보수 (배수로 파손, 난간 및 울타리 훼손, 전기 배선 노출로 인한 감전 위험 사항 등)

ㅇ 보수에 장기간 소요되는 사항은 안전사고 등 피해가 없도록 응급조치 후 계획을 수립하여 보수하고, 보수 완료 시까지 주기적인 점검 시행 (구조물 균열, 콘크리트 박락 등)

□ 행정 사항

ㅇ 점검계획에 따라 점검 시행 후 시설관리과(안전관리팀)로  2022.11.21.(월)까지 점검결과 제출

※ 본부장 요청사항 : 형식적인 점검에서 벗어나 보다 철저한 점검으로 안전에 영향을 미칠 우려가 있는 요인을 사전 발굴하여 정비함으로써 겨울철 안전사고 예방에 만전을 기하기 바람.

붙임  1. 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 점검표 각 1부.

3. 본부 점검계획 방침 1부.  끝.