문서번호	예방과-37249
결재일자	2022. 10. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		가스위험물안전팀장	예방과장
강용구		이용관	10/24
			박성열
협 조

안전한 서울! 행복한 시민!

겨울철 가스시설 안전점검 추진계획

소방재난본부

(예방과)

겨울철 가스시설 안전점검 추진계획

폭설․한파․결빙 등 겨울철 가스사용량 증가에 따른 안전사고 예방을 위해 가스시설에 대한 사전점검과 홍보를 강화하여 가스안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 추진개요

□ 추진근거[2022년 가스안전관리 종합계획(예방과-3064,‘22.2.8)]

○ 고압가스안전관리법 제24조 및 시행령 제17조

○ 액화석유가스 안전관리 및 사업법 제48조 및 시행령 제20조

○ 도시가스사업법 제27조(가스시설의 개선명령)

□ 추진기간: 2022. 11월 ~ 2023.1월까지(3개월간)

□ 추진방향

○ 폭설·한파·결빙 대비 주요 가스공급시설의 지반, 밸브실 등 구조물 사전점검을 통한 가스안전사고 예방

○ 대형 굴착공사장 가스배관 안전관리 실태점검 및 공사관계자 교육으로 안전부주의 사고 차단

○ 취약계층·대입수능시험장·코로나치료시설 가스시설 특별점검으로  가스사고 위해요소 사전 제거

○ 가스사고 예방을 위한 지속 홍보 및 교육으로 가스안전 생활화 정착

□ 추진방법: 관계기관 합동점검 및 공급자 자율점검

○ 자치구 주관으로 유관기관(자치구, 소방서, 한국가스안전공사 등)합동점검

- 가스공급시설, 대규모 굴착공사장, 취약계층, 코로나 치료시설, 수능시험장 등

○ 도시가스 공급시설(정압기, 공급관 등)은 도시가스사업자 자체 자율점검

○ 가스충전시설, 굴착공사장, 정압기 등 일부 시설 표본점검

※ 겨울철(2022.11~2023.1) 기상전망                    2022.10.24. 기상청 발표

- [평균기온] 평년(0.9~7.6℃)과 비슷하거나 낮겠으며 간혹 한파가 오겠음

- [평균강수] 평년(24.3~43.5㎜)과 비슷하거나 적겠으며 폭설 발생 등 지역 영향 큼

Ⅱ. 세부 추진계획

□ 가스공급시설 및 대형 굴착공사장 유관기관 합동점검

□ 고압·LP가스·천연가스 공급시설(운반차량 포함) 안전점검

○ 가스공급시설 : 고압가스 180개소, LPG 157개소, 천연가스 30개소

구분 계	고압가스					LPG			천연가스
	계	제조	충전	저장	판매	계	충전	판매	계	CNG 충전	BIO 제조
367	180	2	15	122	41	157	78	79	30	29	1

○ 가스운반차량 : 탱크로리 75대, 용기운반 428대

구분 계	탱크로리			용기운반
	계	LPG	고압	계	LPG	고압
505	73	43	30	432	242	190

○ 점검방법

- 자치구 주관 합동점검(자치구, 소방서, 한국가스안전공사, 가스공급자)

- 가스(LPG 및 CNG) 충전시설 8개소(한국가스안전공사 지사별 2개소), 수소충전시설 8개소는 예방과 주관 합동점검 추진

○ 점검내용: 가스공급시설의 기술 및 시설기준 적합여부

- 사업장내 화재 및 가스사고발생 위해요소 방치 여부

- 안전관리책임자의 가스시설 점검 등 의무 준수 사항

- 가스시설 안전설비(장치) 작동상태 및 손상에 의한 누출 여부

- 가스운반차량의 운반기준(적재,운행 등)준수 및 법정검사 이행여부 등

□ 대형공사장 가스시설 안전관리

○ 점검대상: 총 49개소(지하철, 상·하수도, 통신, 건축, 토목 등 굴착공사장)

- 전수점검: 가스안전영향평가 굴착공사장 24개소(붙임1)

- 표본점검: 25개소(자치구별 대형공사장 1개소 임의선정후 합동점검)

○ 점검방법

- 자치구 주관 합동점검(자치구, 소방서, 한국가스안전공사, 가스공급자)

- 가스안전영향평가 굴착공사장 중 소방재난본부 예방과 표본점검 대상 5개소는 자치구 주관 합동점검에서 제외(대상 추후 통보)

○ 주요 점검내용

- 대형공사장 용접용 가스시설(용기저장소 포함) 안전관리 상태

- 가스시설 주변 발화성 물질 방치 등 가스사고 위해 요인 확인

- 폭설․한파․결빙 대비 가스시설 안전관리 및 손상방지 기준 준수 상태

- 대형공사장(재개발 등) 도시가스 공급배관 마감처리 상태 등

□ 가스공급자 시설 표본점검 및 자율 안전점검

□ 도시가스 공급시설 안전점검

○ 정검대상: 정압기 991개소, 공급관 8,015km

시설별 회사별	정압기(개소)			배관(㎞)
	계	지구	지역	계	본관	공급관
계	991	15	974	8,015	1,414	6,601
서 울	379	2	377	2,854	437	2,417
코 원	144	8	136	1,418	380	1,038
예스코	275	2	273	2,242	332	1,910
대 륜	119	1	118	915	134	781
귀뚜라미	74	2	72	586	131	455

○ 점검방법: 자율점검 및 표본(합동)점검 병행

- 학교내, 고가 밑 정압기 6개소는[예방과, 한국가스안전공사] 합동점검

- 정압기 시설 표본점검: 자치구별 2개소 임의 선정하여 합동점검 (자치구,   한국가스안전공사, 가스공급자)

※ 공급배관 및 표본점검 제외 대상 정압기는 도시가스사업자 자율점검

○ 점검내용

- 폭설․한파․결빙 대비 시설물 위험요소 확인 및 사전 제거

- 감시장치 등 각종 장비류 정상작동 여부 확인

- 도시가스배관의 안전조치 및 손상방지 기준 준수 여부

□ 가스사용시설 유관기관 합동점검

□ 취약계층 LPG사용시설 안전점검

○ 점검대상: 취약계층(홀몸노인, 소년소녀가장, 비닐하우스, 쪽방촌 등)및 재래시장, 사회복지시설(어린이시설 포함) 등

○ 점검방법: 합동점검[자치구(주관), 한국가스안전공사, 가스공급자]

○ 점검내용

- 한파․폭설 대비 용기보관 실태, 가스누출 및 발화성 물질 방치 여부

- 가스보일러 급·배기구 적정 여부(CO 중독사고 예방)

□ 코로나-19 치료(병원·생활)센터, 임시생활시설 안전점검

○ 점검대상 : 총 6개소(병원 5, 임시시설 1)[붙임 4]

○ 점검방법 : 자치구 주관 합동점검(자치구, 한국가스안전공사, 가스공급자 등)

○ 점검내용

- 가스사용시설의 시설기준(배치·설비기준 등) 적합 여부

- 배관 및 밸브 등 가스누출여부, 가스안전사고 위해 요인 점검 등

□ 대학수학능력 시험장 가스시설 특별점검

○ 점검기간 : 2022. 11. 7. ∼ 11. 11.

○ 점검대상 : 수학능력시험장으로 지정된 학교의 가스관련시설

○ 점검방법 : 자치구 주관 합동점검(구, 한국가스안전공사, 가스공급자 등)

○ 점검내용

- 가스시설의 적정 유지관리 및 안전장치 작동 등 안전관리 실태

□ 가스안전 생활화를 위한 홍보 및 비상훈련

□ 겨울철 안전의식 제고 및 가스안전사고 예방을 위한 홍보

○ 홍보방법

- 자치구: 홈페이지, SNS, IPTV, 지역신문, 반상회보, 구소식지 등

- 도시가스사업자: 요금청구서, 홈페이지 홍보문구 게재 등

○ 홍보내용: 별첨 참조

- 겨울철 가스보일러(온수기) 안전사용 요령, 가스시설 철거 방법  등

□ 한파·결빙 및 폭설 대비 현장대응 비상훈련 실시

○ 훈련기관: 도시가스사업자(주관), 소방서(인력,차량 지원)

※ 자치구 및 가스안전공사는 자율 참여

○ 훈련횟수: 5회 (회사별 1회 이상)

○ 훈련내용: 한파·결빙 및 폭설 등 가상의 사고 발생 주제 선정 후 비상소집 및 긴급출동, 가스공급 차단, 피해시설 복구

Ⅲ. 행정사항

□ 자치구는 자체 실정에 맞게 가스공급 및 가스사용시설 안전점검 세부계획 수립∙추진

□ 소방서, 한국가스안전공사, 가스공급자는 점검 인력지원 적극 협조

□ 도시가스사업자 등 가스공급자 가스안전사고 예방 홍보 적극 추진

□ 추진 결과는 작성서식에 따라 2023.2.10.(금)까지 제출

○ 자치구 및 도시가스공급자는 통보된 작성서식 변경 금지

○ 시설개선(전·후) 및 홍보사진 첨부

□ 가스시설 합동점검시 대면 점검을 실시하고 코로나-19 재확산으로 방역 단계가 상향될 경우 자치구 실정에 맞게 대면 및 비대면 점검 탄력적 운영

○ 방역단계 상향으로 합동점검 보류시 점검표에 의한 자율점검으로

대체하고 부득히 합동점검 실시할 경우 방역수칙 준수 철저

붙임  1. 가스안전영향평가 대형 굴착공사장 현황 1부.

2. 학교, 고가 밑 도시가스 정압기 현황 1부.

3. 코로나19 관련시설 운영 현황 1부.

4. 겨울철 가스안전사용 홍보문안(참고용) 1부.

5. 겨울철 가스시설 안전점검 결과 작성서식(자치구) 1부.

6. 겨울철 가스시설 안전점검 결과 작성서식(도시가스사) 1부.  끝.