문서번호	미디어콘텐츠산업과-2011
결재일자	2022. 10. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		애니산업지원팀장	미디어콘텐츠산업과장
박춘복		김성미	전결 10/26
			최판규
협조

「(구)서울애니메이션센터 재건축 사업부지」

호우 및 강풍대비 안전점검 결과 보고

2022.  10.

경 제 정 책 실

(미디어콘텐츠산업과)

「(구)서울애니메이션센터 재건축 사업부지」

호우 및 강풍대비 안전점검 결과보고

호우 및 강풍 대비 사전 재난 예방 등을 위한 (구)서울애니메이션센터

재건축 사업부지(및 주변시설)에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를

보고 드림

Ⅰ		관련근거

ㅇ「(구)서울애니메이션센터 재건축 사업부지 호우 및 강풍대비 안전점검 계획」       (미디어콘텐츠산업과-1495호, '22.10.6)

Ⅱ		점검개요

ㅇ 점검일자 : '22. 10. 20(목)

ㅇ 점검대상 시설 : 서울애니메이션센터 재건축 사업부지 가설울타리 등

※ '19년도 기존 건축물 철거완료 후 나대지 상태로, 현재, 가설울타리 존치 중

〈 가설울타리 설치 현황 〉

▶ 남측 리라초 구간 : H파일방식, RPP방음판(H : 8m,  L : 64m)

▶ 나머지 구간      : 강관비계방식, RPP방음판(H : 2.4m, L : 170m)

ㅇ 점검조 편성(※ 외부 관계전문가 합동점검 실시)

- 미디어콘텐츠산업과 : 담당주무관

- 외부 관계전문가(1인)

******************************************************

- 가설울타리 유지관리업체 *****************

Ⅲ		점검방법 및 내용

ㅇ 점검방법

- '붙임 안전점검표'에 의한 외부 관계전문가 합동점검 실시(육안점검)

ㅇ 주요 점검내용   ※ 붙임 ‘안전점검표’ 내용 참조

- 사업부지내 가설울타리 및 주변시설 안전상태 등 점검

① (가설울타리)가설방음판(RPP) 파손 · 이격 · 탈락 · 기울어짐 등

변형 유무 및 지주(강관/H빔) · 수직재 · 수평재 및 가새 등 이상 유무

② (석축, 옹벽)파손 · 균열 · 누수 및 침하 · 기울어짐 · 배부름 등

변형 여부

③ (주변 시설)인근 보도 침하 · 파손 및 지반 유실 여부 등

Ⅳ		점검결과 및 조치의견

※ 붙임 '안전점검 결과' 세부내용 참조

ㅇ 가설울타리

- 가설방음판(RPP) 파손 · 이격 · 탈락 · 기울어짐 등 변형 유무 *********

- 지주(강관/H빔), 수직재 · 수평재 및 가새 이상 유무 등 *********

ㅇ 부대 토목시설(석축 및 콘크리트 옹벽)

- 파손 및 손상, 균열, 누수 여부 ********************** ***************************

- 수평이동, 침하, 기울어짐, 배부름, 변형 여부 등 *********

ㅇ 주변시설

- 주변 보도 등 침하 · 변형 · 파손 및 지반 유실 여부 등**********

ㅇ 기타 및 종합의견

**********************************************************

**********************************

Ⅴ		향후계획

ㅇ 위 점검결과 내용을 토대로 사업부지(및 주변시설)에 대한 지속적 점검  등 유지관리 실시('22.12. 신축공사 착수 / 도기본)

붙임 안전점검 결과 및 현황사진.  끝