문서번호	도시철도건축부-25540
결재일자	2022. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
황인중		박영동	10/27
			임우진
협조	주무관		문석훈
	주무관		채종철

2022년도 11월 도시철도 건축분야 안전점검 계획

2022. 10.

1

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

2022년 11월

도시철도 건축분야 안전점검 실행계획

우리부 건설공사장에 대한 각종 안전사고 사전예방을 위하여 공사관리관 및 외부전문가를 활용한 건설공사장 안전점검 계획을 시행하고자 함

Ⅰ		추진근거

□「건설기술진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리)

□ '22년 11월 건설공사장 안전점검 계획[안전관리과-26032(2022.10.27.), 26034(2022.10.27.)]

□ 특별 안전점검 실시[안전관리과-25985(2022.10.26.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검일정 : '22.11.1.~11.30. 시행

□ 점검현장 : 2개소

점검대상	시공사	감리단	비 고
************	*******	********** **************
******* ******	****************	******** ***********

Ⅲ		점검방법

□ 점검일정 : '22.11.1.~11.30. 시행

○ 자체점검 1회, 외부전문가 합동점검 시행 1회 이상

- 자체점검은 첫째주, 외부전문가 합동점검은 셋째주에 실시

· 매월 2회 이상을 원칙으로 하되, 외부전문가 합동점검의 경우 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며 주요 건축공정이 없을 경우 안전관리과의 합동점검으로 대체

- 풍수해 등 중대재해 점검과 중복될 경우 병행 실시

□ 점검반 편성

○ 외부전문가(1인) + 도기본 도시철도건축부 5명

구 분		별내선 1공구(정거장)	진접선 2공구(차량기지)	비 고
점검자	***	********	*************
	***	****************	*********************	***************************
	******	****************	*********************

※ 외부전문가는 안전관리과의 외부전문가 안전점검 위원 활용

Ⅳ		점검내용

□ 중점 점검사항

○ 건설안전 기본지침 준수여부(안전시설 및 작업기준)

○ 안전문화 정착을 위한 건설공사장 중점관리 20대 항목 점검

○ 코로나19 확산에 따른 대비상태 점검

○ 공사장 화재 대비 소화설비 설치 및 관리실태

○ 재해빈도가 많은 3대 유형(떨어짐, 끼임, 넘어짐) 집중 점검

○ 건설사업관리단 및 현장 안전관리자 일일점검 사항

○ 풍수해 대비 공사장 안전관리 실태

○ 집중호우 이후 수방 취약부위 사후 조치 실태

○ 기타 공사장 주변 시민안전 위해사항 점검 등

□ 세부 점검내용

○ 현장 안전보건경영시스템 이행점검

- 본부의 안전보건경영방침 게시 상태(회의실, 현장 사무실 등 게시 확인)

- 안전보건경영 매뉴얼, 안전보건 지침서, 안전보건 절차서 보유 상태

- 안전보건경영 활동서 및 안전점검일시 작성 상태

○ 건설공사장 중점관리 20대 기준 준수 항목 등

- 안전난간, 전도방지시설 중점 점검

☞ 추락, 협착/충돌, 전도, 낙하, 붕괴, 감전, 기타

- 안전문화 정착 2단계 추진(1단계 : 안전모, 안전대 착용)

☞ 안전난간 : 2m이상 추락위험 단부(작업발판 및 구조물 개구부)

☞ 전도방지시설 : 이동식비계(작업발판 기준 2단 이상), 아웃트리거를 사용하는 건설기계

- 감리 및 시공사 안전담당자 활동상황 확인

☞ 감리 : 매일 안전 활동사항 감리일지 기록여부 확인

☞ 시공사 : 안전관리자 안전활동 확인사항 확인

- 안전관리계획서 작성·승인 및 이행 여부

- 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부 등

Ⅴ		행정사항

□ 안전점검 지적사항에 대한 처리

○ 현장에서 시정 및 개선방향 논의로 자율예방활동 강화

○ 책임건설사업관리기술자에게 시정지시 통보

○ 점검결과는 7일 이내 조치완료 후 결과제출

- 긴급한 사항 및 경미한 사항은 즉시 시정 조치

- 자문검토 등 7일 이상 기간 필요 시 처리계획서 제출

□ 외부전문가 현장 점검수당 지급(220,000원/회)

○ 지급방법 : 개인별 계좌지급

○ 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 사무관리비(건설공사장 안전 품질점검)

※ 예산은 안전관리과 예산으로 점검수당 지급시 안전관리과 담당 협조

Ⅵ		향후계획

○ 점검 완료 후 안전관리과 결과 통보

○ 건설공사장 안전관련 상시 모니터링 실시

붙임  1. 공사장 안전관리실태 점검결과(양식) 1부.

2. 안전점검 결과보고(양식) 1부.

3. 외부자문위원 안전점검표(양식) 1부.

4. 점검결과 분류표 1부.

5. 건설공사장 중점관리 20대 항목 및 안전점검 시 주요 확인사항 1부.

6. 외부전문가 안전점검 위원 명단. 1부.

7. 외부전문가 합동 점검사진 1부.

8. 특별 공사장 안전점검표(서식) 1부.  끝.