문서번호	시설과-1836
결재일자	2022. 10. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
이현섭		10/28
		이승철
협 조

서울시립미술관 고소작업대 정비 계획

2022. 10.

서울시립미술관

【시 설 과】

서울시립미술관 고소작업대 정비 계획

미술관 수장고 내 작품 반·출입을 위해 사용하는 고소작업대에 대하여 작업자의 안전을 예방하기 위해 고소작업대를 사전정비하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조(고소작업대의 설치 등의 조치)

- 작업대에 끼임·충돌 등 재해를 예방하기위한 가드 또는 과상승방지장치를 설치할 것

과상승방지장치 : 고소작업 중 작업자의 실수로 리프트 상승이 지속될 경우 주변 장애물과의 협착이나 충돌을 방지하기 위한 기능

□ 정비계획

ㅇ 대    상 : 서소문본관 고소작업대[(WS-6.2.) 2006년 취득]

ㅇ 정비기간 : 10일 이내

ㅇ 정비내용 : 기계식 감응 협착 방지 장치 설치

- 장애물과 난간 사이에 고소 작업자의 끼임사고를 방지하기 위한 안전난간 설치

ㅇ 추진방법 : 전문업체를 지정하여 추진

******************************

****************************************

□ 소요예산 : ******************

ㅇ 산출내역 : *******

ㅇ 지출방법 : 정비완료 후 업체 청구에 의거 지출

ㅇ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임 : 1. 설치예시 1부.

2. 세부내역서 1부.  끝.

설치예시

붙임1

설치 전	설치 후