문서번호	건축부-31765
결재일자	2022. 10. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
고동석		차무흥	10/28
			代차무흥
협조

'22년 11월 건축공사장 안전점검 계획

안전점검 추진 개요

❏ 점검기간 : **********************

❏ 점검대상 : *******

*	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
**	*	*	*	*	*	*	*

❏ 점검방법

- ****************************************

❏ 점검내용

- 코로나-19 대비상태

- 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 점검

- 재해빈도가 많은 3대 유형(떨어짐, 끼임, 넘어짐) 집중 점검

- 건설공사장 중점관리 20대 기본 준수 항목

- 공정관리 현황, 지연 및 지연우려 현장, 민원 등

’22년 11월 건축공사장 점검계획

우리부 건축공사장에 대한 각종 안전사고 사전예방과 품질높은 도시기반시설을 만들기 위한 11월 건축공사장 안전점검 계획을 다음과 같이 시행코자 함.

1		추 진 근 거

▢ 안전하고 품질높은 현장관리 계획(본부장방침, ’20.2.10.)

▢ 코로나19 확산방지 공사장 대응지침(본부장 방침,’20.6.26.)

○ 코로나19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침(총무부-11417, ’20.6.26.)

▢ ’21년도 종합안전점검 계획(본부장방침, ’21.1.25.)

2		정기 안전점검

▢ 점검개요

○ 점검대상 : 건축부 공사현장 ***************

계	건축총괄과	의료시설과	문화시설과	환경시설과	복지시설과	건축관리과	건축설계과
**	*	*	*	*	*	*	*

○ 점검기간 : ****************************

○ 점검제외 : 없음

▢ 점검방향

○ 정기점검

- 안전보건경영시스템 인증에 따른 위험성 평가 적정성 여부 등

- 재해빈도가 많은 3대 유형(떨어짐, 끼임, 넘어짐) 집중점검

- 안전문화 정착 2단계인 건설공사장 중점관리 20대 항목 점검

- 공정관리 현황, 지연 및 지연우려 현장·민원 등 현장 문제점 파악

- 주요 안전에 관한 사항 중점점검

▢ 점검방법

○ ******************************

*************************

*******************************************

*************************

▢ 점검절차

세부계획 수립 (공사부서)		안전관리과에 점검계획통보 (공사부서 ⇒ 안전관리과)		외부전문가와 합동점검 시행 (시공사, 감리단,공사관리관)		점검 및 조치결과 통보 (공사부서 ⇒ 안전관리과)

3		중점 점검내용

▢ 코로나-19 대비상태

○ 공사장 대비상황 확인

- 코로나-19 확산에 따른 공사장 대비상황 확인

· 근로자 일일 근무현황, 체온계·마스크·소독제비치, 안전교육 실시여부 등

▢ 현장 안전보건경영시스템(위험성평가 특별점검) 이행점검

○ 위험성평가 특별점검 체크리스트(별첨7 참조)

○ 본부의 안전보건경영방침 게시 상태(회의실, 현장 사무실 등 게시 확인)

○ 안전보건경영매뉴얼1종, 안전보건 지침서17종, 안전보건 절차서 4종의보유 상태 확인(감리단 보유)

○ 안전보건경영 활동서 작성 상태 (활동서는 감리단이 시공사의 안전관리 실적을 관리하는것이며, 하단에 본부 안전보건목표 세부 추진사항이 작성되어야함)

○ 안전점검일지[2명(현장소장, 관리감독자) 이 작성한 서류가 있는지 여부]

▢ 소방시설 특별점검

○ 각 건설공사장별 노후된 소방시설(가스통, 가스호스 등) 점검

- 2021.2.4. 현안회의 시 소방방재본부장 요청 사항

▢ 건설공사장 중점관리 20대 기본 준수 항목 등

○ 안전난간, 전도방지시설 중점 점검

○ 안전난간 정착 2단계 추진(1단계: 안전모, 안전대 착용)

- 안전난간 : 2m이상 추락위험 단부(작업발판 및 구조물 개구부)

- 전도방지시설 : 이동식비계(작업발판 기준 2단이상), 아웃트리거를 사용하는 건설기계

○ 안전감리 활동상황 확인

- 매일 안전활동사항 감리일지 기록여부 확인

- 시공사 안전관리자 안전활동 확인사항 확인

○ 외부전문가 활용 안전·품질 점검 병행 실시

○ 안전관리계획서 작성·승인 및 이행 여부

○ 시공계획서와 시공상세도 규정대로 시행여부

4		행 정 사 항

▢ 안전점검 지적사항에 대한 처리

○ 현장에서 시정 및 개선방향 논의로 자율 예방활동 강화

○ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정 및 중대한 사항은 책임건설사업기술자에게 처리계획 제출 통보

*****************************

**********************************************

○ 점검결과 과별 수합하여 안전관리과 통보

▢ 외부전문가 자문위원 점검수당 지급

○ 점검수당 :****************

- 점검위원 수당 과별 일괄 수합 지급

- 외부위원 수당은 대상사업지 시설부대비 사용

○ 예산과목

- 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검, 사무관리비

붙임  1. 2022년 11월 안전점검대상 공사장 현황 1부.

2. 건설공사장 중점관리 20대 항목 1부.

3. 코로나19 예방을 위한 현장 점검(보고서식) 1부.

4. 코로나19 확산 방지를 위한 건설공사장 대응지침 1부.

5. 안전점검 시 주요 확인사항 1부.

6. 공공건설 안전MP 인력POOL 1부.

7. 위험성평가 특별점검 체크리스트 1부.

8. (보고양식)안전점검 결과보고(2022.00.00)_현장명(변경) 1부.

9. 안전점검표(외부자문위원) 1부.  끝.

9. 붙임1. 안전점검대상 공사장 현황 1부.