문서번호	생산관리과-26853
결재일자	2022. 10. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	생산관리과장	생산부장
라승보	김형준	10/28
		代김형준
협 조
	정수시설과장		최병희
	주무관		권창범
	주무관		백창진

- 강북아리수정수센터 취, 정수시설물 -

정밀안전진단 용역 최종보고회 개최 계획

2022. 10.

상수도사업본부

(생  산  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

- 강북아리수정수센터 취, 정수시설물 - 정밀안전진단 용역 최종 보고회 개최 계획
생산부	생산부장 : 김창중 ☎3146-1301 생산관리과 : 김형준 ☎1310 담당 : 라승보 ☎1313

강북아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역 과업수행에 대한 최종보고회 개최 계획 보고임.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 강북 취, 정수 시설물 정밀안전진단 용역

□ 용역기간 : 2022.2.21.(월)~12.30.(금)

□ 용역금액 : 348,863천원

□ 용 역 사 : 한국국토안전연구원(70%), 시설물안전연구원(30%)

□ 용역대상시설

구 분	위 치	설치일자	규 모	비고
정수장	경기도 남양주시 고산로 171	1998	Q = 100만㎥/일
취수장	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682	1998	Q = 105만㎥/일	강북계열
		2011	Q = 55만㎥/일	구의계열
		2011	Q = 70만㎥/일	뚝도계열
건 축	경기도 남양주시 고산로 171	1998	연면적 45,738㎡	정수장
	경기도 남양주시 와부읍 경강로 682	1998	연면적 8,668㎡	취수장
관로	도수관로(취수장~강북계열)	1998	D=2,600mm, L=4,020m	2열
	송수관로(강북정수장~시계외)	1998	D=2,400mm, L=9,218m	3열
	도수관로(취수장~구의,뚝도계열)	2011	D=2,200mm, L=13,201m	2열

Ⅱ		최종보고회(안)

□ 일  시 : 2022. 11. 04.(금) 14:00~

□ 장  소 : 본부 4층 회의실

□ 보고자 : 사업책임기술자 장택근 이사

□ 참석자

ㅇ 본 부 : 부본부장, 생산부장, 생산관리과장, 수질과장, 기전설비과장 등

ㅇ 센 터 : 정수시설과장, 시설물 담당 주무관(시설, 기계, 전기 등)

ㅇ 외부(5) : 토목구조/상하수도/전기/기계분야, 전차점검용역 기술자 등

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 외부자문위원은 서울시건설기술심의위원 및 관련분야 민간전문가로 선정

ㅇ 업 체 : 분야별 책임 및 참여기술자

□ 보고내용

ㅇ 과업의 개요 및 현장조사 내용

- 과업목적, 내용, 과업대상 시설물, 점검이력, 추진 현황

ㅇ 재료시험 결과

- 반발경도, 초음파전달, 철근탐사, 탄산화깊이, 염화물 함유량 등

- 기전설비 진동, 소음, 도막두께, 절연저항, 성극지수, 정밀전력분석 등   ㅇ 상태평가 및 안전성 평가 결과

- 착수정, 여과지 등 시설물별 상태 / 안정성 평가

ㅇ 내진성능평가 결과

ㅇ 종합평가 결과

□ 진행순서

진행 시간	소요시간	진행 순서
14:00~14:05	05′	용역 개최 보고
14:05~14:10	05′	부본부장 인사 말씀
14:10~15:00	50′	최종보고 자료 발표
15:00~15:25	25′	질의 응답 및 토론
15:25~15:30	05′	부본부장 당부 말씀

Ⅲ		행정사항

□ 최종 자문회의 내용 반영하여 용역보고서 작성

□ 향후 일정

- 최종 자문회의 결과 보완 및 반영	(11월 09일)

- 기술심의 요청(기술심사담당관)	(11월 11일)

- 기술심의 내용 보완, 최종 용역보고서 작성(예정)	(12월 10일)

- 용역 준공처리(예정)	(12월 15일)

붙임 : 최종보고자료(별첨) 1부. 끝.