아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수도공사 관련 사고사례 공유 및 사고예방 철저 요청

안전조사과-27328(2022.10.28.)호와 관련입니다.

최근 타 지자체에서 발생한 상수도공사 사고사례를 아래와 같이 전파·공유하오니, 공사 담당자는 우리사업소 공사장에서 유사한 사고가 발생하지 않도록 현장 안전수칙 준수 등 사고예방에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

가. 사고개요

- 일    시 : 2022. 10. 27.(목) 14:12

- 장    소 : 경기도 성남시 수정구 신흥동

- 사고내용 : 상수도관 교체공사 중 현장 지반이 무너져 내려 작업 중이던 인부 2명이 하반신 매몰

- 피해사항 : 부상 2명(허리 및 발목)

나. 상수도 공사장 붕괴사고 예방관련 준수사항

- 관로 굴착공사 시 붕괴사고를 방지할 수 있는 굴착 경사면 기울기 준수

(터파기 구배는 견질토사 1:0.1 적용을 원칙으로 하며 보통토사인 경우 1:0.3 적용)

- 흙막이 지보공 미설치 시 굴착 깊이 1.5m이하로 제한

- 공사중 굴착선단부 굴착토사 및 자재 중량물 적치 금지

붙임 1. 보도자료

2. 리플릿(위험요인 및 안전대책-굴착작업) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	(주)대한콘설탄트, 한국종합엔지니어링, (주)창보이엔지, 엠에스테크건설(주), 부봉건설(주), 태건건설, 고성건설(주), (주)용은이엔씨, (주)금하수도, (주)임현건설, 대원이엔씨, 주식회사 대동건업, (주)가나실업, 서울시설공단이사장
주무관	이어진		안전관리팀장	차승환		시설관리과장	11/01
조임남
협조자	시설관리팀장	오영진		시설운영팀장	김선호		급수운영과장	이용구
시행	시설관리과-35196	(	2022.11.01	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 신대방2동 470-11 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4639	/전송	02-3146-4607	/	2eojin2@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)