문서번호	디자인정책담당관-2777
결재일자	2022. 11. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공공디자인진흥팀장	디자인정책담당관
신문정	권은선	11/02
		김규리

2022년 제18차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

2022. 11.

디자인정책관

(디자인정책담당관)

2022년 제18차

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의결과 보고

□ 일    시 : 2022. 10. 27.(목) 14:00 ~ 16:10

□ 장    소 : HJ 비지니스센터 세미나룸C

□ 참석위원 : 총8인

ㅇ 김현중 위원장, 공순구 위원(건축), 은덕수 위원(유니버설), 김남형 위원(서비스디자인), 정상희 위원(공간·공공), 홍석일 위원(시각), 유송영 위원(조경), 권영재 위원(공간·공공)

□ 심의건수 : 총4건                                       ( 단위 : 건 )

계	심의종류	신규안건	재심안건	자문안건	보고안건	기타
4	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	2	2	-	-	-

□ 심의결과 : 조건부동의 1건, 재심 3건

연번	사업명	사업기관	사업규모	상정유형	심의결과
18-1	둔촌주공아파트 재건축정비사업 정비기반시설 설치공사	강동구 (주택재건축과)	・보행육교(L=47m) ・지하철캐노피 2개소, 환기구 5개소 ・보도포장, 가로시설물 등	심의	재심
18-2	2013 서울시 공공시설물 표준형디자인(도시공원 안내체계) 일부 개선	공원여가정책과	・도시공원 안내체계 색채 변경	심의	조건부동의
18-3	노들나루공원 재조성사업	동작구 (공원녹지과)	・노들나루공원 동측부 -면적:18,200㎡ -지장물 이설 및 철거, 마운딩 및 조망스탠드 설치 등	재심의 (2022- 16차(재심))	재심
18-4	뚝섬한강공원 내 수상시설물 대체건조 (구 르네상스, 위너스)	한강사업본부 (수상관광레저과)	・대체 건조 2개동 -연면적:각 1,799㎡ -층수/높이:각 3층, 13.5m -바닥면적: 각 1,000㎡	재심의 (2022- 16차(재심))	재심

붙 임  제18차 서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서 및 회의록 각1부.  끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 10. 27.(목) 14:00 ~ 16:10
안 건 명	둔촌주공아파트 재건축정비사업 정비기반시설 설치공사
심의대상	보행육교(L=47m), 지하철캐노피 2개소, 환기구 5개소, 보도포장, 가로시설물 등
심의번호	18 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 보행자 우선 환경 조성과 도시 경관을 고려하여 보행육교의 설치는 재검토하시기 바랍니다. ·도로의 폭이 넓지 않으며, 횡단보도가 설치되는 것을 고려하고 차량 속도 제한 등을 통해 보행자 안전 확보 방안 강구 ·보행육교 설치를 위해 수반되는 부속 시설물(엘리베이터, 경사로 등)에 의하여 경관 차폐도가 상승되는 것은 지양 ·단지 내부(또는 인접부)에서 도로 레벨로 연결하여 횡단보도로 동선 연결 검토 - 도로는 일정한 기준을 가지고 일관되게 구성되도록 계획하시기 바랍니다. ·띠녹지는 식물의 생육이 가능한 폭원 확보(1.0m 이상) ·자전거도로는 이용객의 안전을 확보할 수 있는 폭원 확보(1.5m 이상) - 보도 패턴은 도로 진행 방향에서 엇갈림이 느껴지도록 조정하고, 점자블록과 동일한 규격인 300*300mm을 적용하시기 바랍니다. ·보도포장은 단지 내·외부에 유사한 패턴을 적용하여 통일된 경관 형성 - 지하철 출입구, 엘리베이터, 보행육교 등은 보행자가 직관적으로 인지할 수 있도록 안내사인에 대한 구체적인 계획을 수립하시기 바랍니다. 1/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 10. 27.(목) 14:00 ~ 16:10
안 건 명	둔촌주공아파트 재건축정비사업 정비기반시설 설치공사
심의대상	보행육교(L=47m), 지하철캐노피 2개소, 환기구 5개소, 보도포장, 가로시설물 등
심의번호	18 - 1	심의결과	재 심
- 지하철 출입구, 엘리베이터, 보행육교 등은 보행자가 직관적으로 인지할 수 있도록 안내사인에 대한 구체적인 계획을 수립하시기 바랍니다. - 지하철 출입구 캐노피는 신규 서울시 표준형 디자인(2022)을 적용하시기 바랍니다. - 환기구 기단부 높이는 최소화하고, 입면은 돌출 부분이 없도록 하나의 면으로 처리하시기 바랍니다. - 엘리베이터 환기창은 상부 형태에 맞추어 얇은 선형으로 처리하시기 바라며, 보행로 반대쪽으로 설치하시기 바랍니다. ·원활한 배수처리를 위해 지면부 트랜치 설치 검토 ·개방감 확보를 위해 입면부 색상띠 삭제 권장 - 가로등은 보도에 충분한 조도를 확보할 수 있도록 적정한 규격으로 설치하시기 바랍니다. - 제시된 색채코드는 통일하여 시공의 일관성을 확보하시기 바랍니다.(먼셀 등) - 방음벽의 설치는 최소화하시기 바라며(6m 이하), 콘크리트 옹벽과 체결부는 높이를 조절하는 등 최대한 노출되지 않도록 처리하시기 바랍니다.(권고) 2/2

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 10. 27.(목) 14:00 ~ 16:10
안 건 명	2013 서울시 공공시설물 표준형디자인(도시공원 안내체계) 일부 개선
심의대상	도시공원 안내체계 색채 변경
심의번호	18 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 사업을 진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책담당관으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 시설물의 정확한 제작을 위하여 페인트 발색이 가능한 색상코드(팬톤, 먼셀 등)로 제시하시기 바랍니다. - 추후 도시공원 안내체계 재정립을 통해 전체 안내체계를 개선하시기 바랍니다. ·주변 안내사인(사설안내표지판, 서울둘레길안내판 등) 등과 일관된 안내정보 체계 구축(안내정보, 서체, 형태 등) ·유지관리가 용이한 지속가능한 안내시스템 구축을 위한 재료 선정 ·일관된 품질을 확보할 수 있는 정확한 기술 사양 제시(색상, 재료, 도장 등) - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 10. 27.(목) 14:00 ~ 16:10
안 건 명	노들나루공원 재조성사업
심의대상	노들나루공원 동측부(지장물 이설 및 철거, 마운딩 및 조망스탠드 설치 등)
심의번호	18 - 3	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 기본 설계(마스터플랜)의 방향성은 유지하되, 다양한 조망 경관 및 이용객의 편의를 증진시킬 수 있도록 계획하시기 바랍니다. ·자연스러운 지형을 조성하고 그 지형을 따라 스탠드를 설치하는 등 다양한 조망 경관 형성 ·높이가 다른 식재를 활용하여 근경·중경의 조망 경관 형성(노들로와 올림픽대로의 차량 차폐) - 조망스탠드는 식재 또는 그늘막 등을 활용하여 그늘이 형성되도록 하여 조망과 쉼이 가능하도록 계획하시기 바랍니다. ·오랜 시간 앉을 수 있도록 형태 개선 ·마운딩의 아래·위로 이동이 가능하도록 이동 동선을 확보 - 안내판은 대상지에 적용되는 실제 안내정보를 포함하여 상세 계획을 제시하시기 바랍니다.

서울특별시 공공디자인진흥위원회 심의의결조서

심의일시	2022. 10. 27.(목) 14:00 ~ 16:10
안 건 명	뚝섬한강공원 내 수상시설물 대체건조(구 르네상스, 위너스)
심의대상	대체 건조 2개동 (연면적:각 1,799㎡, 층수/높이:각 3층, 13.5m, 바닥면적: 각 1,000㎡)
심의번호	18 - 4	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ◦ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 한강의 수변경관과 조화롭도록 건축물의 규모와 형태, 입면 디자인 등을 개선하시기 바랍니다. ·2개의 건축물이 서로 대칭을 이루어 시각적 부담감을 상승시키는 것은 지양 (비상계단과 엘리베이터 홀 규모 축소 등) ·건축물의 전면부(뚝섬공원 인접부)는 각이 생기지 않도록 곡선 처리 - 입면에 유리를 적용할 경우, 빛 반사로 인해 한강공원 이용객, 자동차 운전자 등에 미치는 영향을 고려하여 계획을 수립하시기 바랍니다. - 실내에서도 자연을 쉽게 느낄 수 있도록 일부 구간에 폴딩도어 적용을 검토하시기 바랍니다. - 옥상정원은 실제 잔디 등을 활용하여 적극적인 조경계획을 수립하시기 바랍니다.(권고)