문서번호	급수운영과-33946
결재일자	2022. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김재명		이문성	11/02
			이승완
협조

순찰점검 및 민원처리 (2022.11.01)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구)

2022년10월01일(화) 맑음 9~18℃                순찰자:김종필,김정웅,김재명

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	1코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→덕릉로→녹천역→월계배수지→마들로→월계로→하계역→노원로→공릉배수지→중계가압장→은행사거리→당고개역→상계2배수지→상계가압장→한글비석로→동일로→녹천교→사업소					상수도시설물 단차,파손,누수 소음 등 특이사항 없음
현수관로	당현1교:당현천횡단 700mm 2열 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	당현1교:당현천 횡단 1500mm 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	순찰점검	정상 운영중		강북아리수 정수센터
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	3지미운영(방수방식)		강북아리수 정수센터
3	상계2배수지		배수지	1400톤	“	정상 운영중		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	정상 운영중		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	정상 운영중		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계6구역 재개발			- 침하,누수등 특이사항 없음				***
2	중계역 편의시설공사			- 침하,누수등 특이사항 없음				******
3	월계교~서라벌고교앞 (월계로)			- 동북선 경전철 현장 순찰 점검 특이사항 없음				*******
4	은행사거리~상계역 (한글비석로)			- 동북선 경전철 현장 순찰 점검 특이사항 없음				******
5	창동교~상계교			- 침하,누수등 특이사항 없음				******
6	공릉역 편의시설공사			- 침하,누수등 특이사항 없음				****
7	중계동 27-34			- 현장점검결과 역지변 제거후 정상출수
8
9
10
11
12

밸브 점검 및 조절
구 분	계	제 수 변		배기변	퇴수변	기 타 (소화전,다용도,신축관)	처 리 내 용
		400mm 이상	400mm 미만
점 검 누 계	192	42	98	2	14	36
점검 및 조절	13	5	4		1	3	공릉동 715-2 일대 대형관세척 밸브조절

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동북선 도시철도 공사 (3공구)	월계교~서라벌고교앞	수직 파일 공사장 확보 터파기 구조물설치	******* **************	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
2	동북선 도시철도 공사 (4공구)	은행사거리~상계역	수직 파일 공사장 확보 터파기 구조물설치	******* ********	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
3	동부간선도로 지하차도공사	창동교~상계교	수직파일 및 공사장확보, 구조물설치	*****	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
4	공릉역 편의시설공사	공릉역 1번출구	수직파일 및 공사장확보	***** *************	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음
5	중계역 편의시설공사	중계역 6번출구	700mm 매달기 안전확보	******* *************	상수도 누수 및 시설물 순찰점검	특이사항없음

제수변 조절 및 단수 현황
구 분	1	2	특이사항+ (적수, 문제점)
	관세척 현장 점검 및 밸브조절	관세척 현장 점검 및 밸브조절
	공릉동 715-2 일대
	수질검사 완료후 통수	수질검사 및 통수
	공릉동 715-2 일대	월계동 924

끝