문서번호	대기질통합분석센터-26461
결재일자	2022. 11. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기후대기팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
이호찬	류인철	최용석		11/04
				신용승
협 조

『2023년 산성우, 산성강하물, 온실가스』

측정장비 유지보수 용역계획

2022. 11.

대기질통합분석센터

(기후대기팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 『산성우, 산성강하물 이온, 온실가스』

측정장비 유지보수 용역 계획

산성우, 산성강하물 이온, 온실가스(이산화탄소,메탄) 측정 장비 유지보수 전문업체와 위탁관리 용역을 실시하여 측정자료의 신뢰성 확보 및 장비의 성능을 유지하고, 장애발생 시 신속한 대응체계를 구축하여 측정망 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제23조(회계연도 시작 전 또는 예산배정 전의 계약체결) 및 동법 시행령 제76조

□ 2023년 유지보수 용역 및 물품 조기 계약 의뢰 안내(운영기획부-4459(2022.10.31.))

Ⅱ		대상 장비

대상 항목	지점	용도
산성우	광진, 구로, 북한산, 용산, 양재	강우량, pH, 전기전도도 측정
산성강하물 이온	광진, 구로, 북한산, 양재	강우 중 이온 측정 (Cl-,NH4+ 등 8개 항목)
이산화탄소,메탄	관악산, 남산, 올림픽공원,강서(warranty)	대기 중 이산화탄소,메탄 측정

Ⅲ		용역 주요 내용

항 목	주 요 수 행 내 용
산성우	○ Overhaul: 계약 기간 중 1회(측정기의 정확도 유지) ○ 시료수거, 증류수 보충 등 장비 점검사항 통상 점검표에 기록 ○ 고장 및 Data 이상 발생 시 24시간 이내 현장 출동(긴급수리) ○ 장비 점검표 작성 및 기록 유지
산성강하물 이온	○ 검출기 감도점검 및 조정 ○ 시료 채취관 및 도입관 Cleaning ○ 검·교정 등 정도검사(표준용액 및 시료츼 수동 측정 병행) ○ 고장 및 Data 이상 발생 시 24시간 이내 현장 출동(긴급수리) ○ 장비 점검표 작성 및 기록 유지
이산화탄소, 메탄	○ 샘플라인 필터 점검 ○ Cavity 상태 점검 ○ WLM 및 Warm box 상태 점검 ○ 분기 1회 교정 실시, 2주 1회 측정 정확도 확인 ○ 고장 및 Data 이상 발생 시 24시간 이내 현장 출동(긴급수리) ○ 장비 점검표 작성 및 기록 유지

Ⅳ		소요 예산

□ 총 액 : 금69,975,300원(금육천구백구십칠만오천삼백원)

□ 예산과목: 보건환경연구원 효율적운영, 환경오염물질 체계적조사, 대기질통합분석 운영, 공공운영비

□ 항목별 소요 예산

유지보수 용역명	소요 금액(원)		비 고
	2022년	2023년
산성우 측정기 유지보수	23,030,000	22,700,000	용역비 감액에 따른 금액변경
산성강하물 이온 측정장비 유지보수	21,070,000	19,950,000
온실가스 측정기 유지보수	28,327,200	27,325,300
계	72,427,200	69,975,300

Ⅴ		계약 및 지급 방법

□ 계약 기간: 2023년 1월~12월

□ 계약 방법: 1인 수의계약(2천만원 이하(부가세 별도)) 및 전자공개 수의계약

□ 지급 방법: 과업지시서에 의거하여 용역비 지급.  끝.