문서번호	강서안내센터-23369
결재일자	2022. 11. 10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

	시 민
주무관	강서안내센터장
양기웅	11/10
	이재원

＇22/＇23 강서한강공원

제설대책 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022

강서안내센터

＇22/＇23 강서한강공원 제설대책 계획

‘22/’23년 강설에 대비하여 제설대책을 수립 시행코자 함

□ 추진기간 : 2022.11.15 ~ 2023. 3.15 (4개월)

□ 기본방향

○ 시민 불편 최소화를 원칙으로 작업순위 선정

○ 응달, 상습 결빙구간 등에는 통행자제 등 안내표지로 안전사고 방지

○ 녹지대, 잔디밭 인접지역은 염해피해 최소화를 위한 제설제 사용 자제

○ 위탁시설 주변 수탁자 자체 제설작업 시행체제 확립

○ 대설주의보(5cm 이상) 강설시 연간단가 업체 인력․장비 투입 작업시행

□ 제설대책

○ 일반현황

- 관리구역

· 구  간 : 가양대교 ～ 강서구 개화동 서해갑문(8.5km)

· 면  적 : 1,035,463㎡

· 제설지역(자전거도로 6.5km, 일반 도로 1.9km)

- 주요 도로시설

구 분	위치(구간)	규모(m)	수 량 (개소)
자전거도로	가양대교~서해갑문	․ 폭 6m, 연장 6,500m	1
산책로	생태공원	․ 폭 2m, 연장 2,943m	1
진출․입로	정곡나들목 개화나들목 마곡나들목 구암나들목	․ 폭 5m, 연장 100m ․ 폭 5m, 연장 145m ․ 폭 5m, 연장 100m ․ 폭 5m, 연장 145m	4
경사로	구암나들목 우측 신행주대교 우측 신행주대교 좌측	․ 폭 3m, 연장 160m ․ 폭 3m, 연장 100m ․ 폭 3m, 연장 100m	3
계 단	구암나들목 좌측 가양나들목	․ 폭 3m, 연장 20m ․ 폭 3m, 연장 22m	2
기 타	사무실앞 자동차도로 (개화나들목~행주대교)	․ 폭 6m, 연장 1,900m	1

- 인원 및 장비                                                    (명)

계	직 원	보안관	공공안전관	공무직 등 (시설·환경·녹지)	사회복무요원	기 타
**	*	**	*	**	*	*

[장비 및 자재]

경운기(대) (장착용 삽날(개))	살포기(대)	회전솔제설기 (대)	모래주머니 (포)	제설제(포)	넉가래(개)	제설삽(개)	빗자루 (개)	인력살포기
2 (2)	2	1	100	100	20	20	30	2

○ 단계별 주요조치 행동요령

구 분	상황조건	근무형태	주 요 조 치	비 고
평시	ㅇ상황유지 ㅇ예방활동	ㅇ당직자	ㅇ비상연락망 정비 및 직원 제설교육 실시 ㅇ제설장비 사전점검 및 정비
1단계	ㅇ강설예보 - 적설량 1~5cm내외	ㅇ전직원 1/4	ㅇ기상예보 전파 및 제설요원 비상연락 ㅇ취약지점 모래살포 및 구간별 제설작업 시행	자체인력 쓸어내기+밀어내기
2단계	ㅇ대설주의보 - 적설량 5cm이상	ㅇ전직원 1/2	ㅇ전단계 근무요령 계속 수행 ㅇ우선순위에 따라 구간별 제설작업 시행	자체인력 쓸어내기+밀어내기 +모래,소금
3단계	ㅇ대설경보 - 적설량 10cm이상	ㅇ전직원	ㅇ제설작업 상황전파 및 유지 ㅇ기상개황 및 분석보고 ㅇ우선순위에 따라 제설작업시행 ㅇ제설작업 착수 및 완료보고	자체인력,용역장비 밀어내기+모래,소금

○ 단계별 근무자 명단

구분	평시	1단계	2단계		3단계
			A조	B조
*		**	**	**	***
***	***** ********	*** ***	*** ***	*** ***	***
***** **** ***	*****	*********	*** *********	***** ****	*** ********* *****
*** *******	*****	*********	*** ***	*** ***	***

○ 단계별 근무자 및 비상연락망

구분	평시	1단계	2단계		3단계	비상연락망
			A조	B조	전직원
계		6명	7명	7명	12명
***		*** *****	*** ***	*** ***	*** *** ***	************* ************* *************
**** **** ***	**** ***	**** *** ****	*** **** *** ****	**** *** ****	*** **** *** ****	*************
***	**** ***	**** *** ****	*** ***	*** ***	*** *** *** ***	************* ************* ************* *************

※ 기타 공원관리인력 : 총 7명(사회복무요원 2, 기간제(시설청소원) 5)

○ 제설작업 추진계획

-  사전조치 사항

· 제설취약지점 모래주머니 적치

· 직원 비상연락망 정비

· 제설작업 구간별 우선순위 부여

· 제설장비 및 자재 점검

- 단계별 노선 제설구간

구 분	제 설 구 간	구 분			비 고
1단계	․ 개화육갑문～사무실앞 ․ 공원 진․출입로				우선 시행구간
2단계	․ 가양대교～행주대교 자전거도로 ․ 생태공원내 산책로 ․ 주차장				차후 시행구간

- 강서공원 내 제설구간 책임자 지정

연번	제 설 구 간	각 구역별 책임자	비 고
*	*****************	***
*	******************	***
*	**************************	***
*	*****************************	***

▶ 공공안전관 : 가양구름다리, 개화육갑문, 사무실주변.

▶ 녹지공무직 : 경운기 운전 자전거도로

▶ 환경공무직 : 기타지역 및 화장실

- 공원 내 제설자재(모래주머니,제설제) 배치 현황

연번	배치수량 (개)	배 치 지 점 명	현 황	비 고
*	************	***************	********
*	*	**********	****
*	*	**********	****
*	*	**********	***
*	*	********	***
*	*	**********	****
*	*	********************************	****
*	*	**********************	****
*	*	***	***
**	*	***************	***
**	*	*******************************	***
**	*	********	***
**	*	***************	***
**	*	************	***
**	*	***************	***

○ 적설량에 따른 작업계획

- 제설작업 구간별 우선순위

▶1순위: 차량 진․출입 경사로, 나들목, 보행육교, 승강기 등 진입로

▶ 2순위: 자전거도로, 보행로

▶ 3순위: 주차장, 매점 주변 등

[제설구간 우선순위 표기]

신행주대교

자전거도로 경사로

구암나들목

경사로,계단

가양나들목

계단

[제설함 위치도]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*********************************************

*************************************************

****************************************************

*****************************************************

************************************************************

**************************************

************************************************

*****************

□ 행정사항

○ 직원 비상연락망 정비

○ 각종 상황 발생시 동향보고 철저

별첨 1. 제설상황 보고체계

2. 제설대책 상황보고(착수)

3. 제설대책 상황보고(완료). 끝.

<별첨1>

제설상황 보고체계

본청 제설대책 상황실 ************** ***************
한강사업본부 **** *************************** ********************* ********************************* ****************************
안내센터 ***********************

<별첨2>

제설대책 상황보고(착수)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(20  .   .    : 00:00시 현재)

1. 일기현황

구 분	금 일	내 일	비 고
날 씨
강설확률(%)
강 설 량(㎝)
기온(최고/최저)

2. 교통통제 지점

대 상 지 점	통 제 시 간	해제 예정시간	비 고

3. 제설 인력현황(명)

계	일반직원	공공안전관	환 경 원	사회복무요원	기 타

4. 제설장비 및 제설제 현황

제 설 장 비								제설제(포)
경운기 (대)	트럭 (대)	제설기 (대)	리어카 (대)	눈삽 (개)	철각삽 (개)	넉가래 (개)	빗자루 (개)	현재 보유량

5. 기타사항

○

○

강서안내센터장

<별첨3>

제설대책 상황보고(완료)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(20  .    .    : 00시 현재)

1. 인력․장비 투입 현황

○ 인 력(명)

계		일반직원	공공안전관	환 경 원	사회복무요원	기 타
금 회
누 계

○ 장비 및 자재사용

제 설 장 비								제설제(포)
경운기 (대)	트럭 (대)	제설기 (대)	리어카 (대)	눈삽 (개)	철각삽 (개)	넉가래 (개)	빗자루 (개)	금회 사용량	잔량

2. 작업진행 현황

차량 진출입 경사로 (개소)		자동차 통과도로 (km)		경 사 로 (개소)		진입 계단 (개소)
설치개소	제설개소	대상구간	제설연장	설치개소	제설개소	설치개소	제설개소

자 전 거 도 로 (km)		보 행 로 (km)		청 사 주 변 (㎡)		기 타 (개소)
대상구간	제설연장	대상구간	제설연장	대상면적	제설면적	설치개소	제설개소

3. 기타사항

○

○

4. 제설작업 현황사진(완료)

차량도로 작업중	차량도로 작업후
자전거도로·산책로 작업중	자전거도로·산책로 작업후
진입로(계단, 경사로) 작업중	진입로(계단, 경사로) 작업후

강서안내센터장