문서번호	건축기획과-36336
결재일자	2022. 11. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	11/15
			박순규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
영등포구 당산동5가 9-9일대 지식산업센터 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 -사업지 주변에 주거시설(아파트단지) 및 근린생활시설, 지하매설관이 매우 인접하여 암발파 작업 시 발파로 인한 진동 영향으로 민원이 발생할 수 있으므로 발파공법의 장약량 등을 고려하고 현장 암반의 특징 및 보안물건간의 이격거리 등을 고려하여 착공 전 3차원 발파진동 수치해석을 수행하고 발파로인한 인접 시설의 영향 검토 및 흙막이벽체에 미치는 진동영향을 검토하기 바람.	‘22년 제11차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.07.21.: '22년 제11차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.10.05.: 이행결과 검토 요청(영등포구 건축과→건축기획과)

○ ’22.10.05.~11.15.: 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
*************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.
***	○ 발파진동은 발파시공 방법과 노출암반의 특성에 따라 예측치와 상이하게 발생할 수 있으므로 본 발파 작업 전 반드시 시험발파를 실시한 후 발파진동추정식을 산출하여 사업지 구역별 적용이 가능한 발파공법을 설정하고, 안전과 민원방지를 위해 매 발파 시 주요 보안물건에서 발파 진동 및 소음에 대한 계측관리를 하기 바람.
***	○ 암반굴착 시 제어발파공법을 적용하므로 환경 영향 및 민원 예방을 위해 시험발파 및 발파계획서 작성 시 마다 발파환경공해(소음, 진동) 계측관리를 발파공사가 종료될 때까지 원수급자가 화약류관리기술사에게 직접 발주하여 상기 심의사항을 이행할 수 있도록 설계도면과 공사시방서에 표기하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 영등포구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.