문서번호	시설보수과-26260
결재일자	2022. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장
노준호	11/17
	양준식
협 조
	주무관		임승민

「2022년 겨울철 대비」

도로시설물 안전점검 결과보고

2022. 11.

동부도로사업소

(시설보수과)

「2022년 겨울철 대비」

도로시설물 안전점검 결과보고

'22년 동절기 각종 재해와 사고예방을 위해 우리사업소에서 유지관리 중인 도로시설물(교량하부 점용시설 포함)을 점검하고, 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 겨울철 도로시설물 안전점검 계획(시설보수과-25738, 2022. 10. 28.)

□ 점검개요

ㅇ 점검기간: 2022. 10. 24. ~ 11. 11.

ㅇ 주요 점검사항

- 공통사항: 화재 발생요인, 결빙 우려지역, 시설물파손, 위험물 적치 등

- 교    량: 교량받침 및 신축이음 거동상태, 배수시설상태, 교면포장 등

- 터    널: 갱구부 사면 및 옹벽파손, 배수로 막힘 및 파손 등

- 지하차도: 배수시설 상태, 벽체타일 파손여부 등

ㅇ 점검대상

연번	시설물명	시설개요		법정 구분	준공 년도	관리책임자
						직급	성명
1	일원터널	폭 23.5m,	연장 260m	1종	1993	시설 7급	노준호
2	고덕교	폭 20.0m,	연장 40m	법정	2010
3	여의천교	폭 25.9m,	연장 70m	법정	2013
4	청계산지하차도	폭 23.9m,	연장 929m	2종	2013
5	신원지하차도	폭 21.0m,	연장 727m	2종	2013
6	내곡지하차도	폭 13.0m,	연장 615m	법정	2013
7	신원박스지하차도	폭 18.3m,	연장 27m	법정	2013

ㅇ 점 검 자: 총 9명(외부전문가 4, 내부직원 5)

연번	구분	소속	성명	비고
1	외부	㈜동해종합기술공사	남상진
2		㈜홍익기술단	안승수
3		㈜한국구조물안전연구원	김대호
4		참엔지니어링건축사사무소	송만규
5	내부	시설보수과	김부호
6		시설보수과	임승민
7		시설보수과	정영상
8		시설보수과	송일섭
9		시설보수과	노준호

□ 점검결과 및 조치계획

ㅇ 겨울철 대비 점검시설물

연번	시설물명	지적사항	조치결과(계획)	비고
1	일원터널	옹벽부 균열보수필요	연간단가 조치완료
2	고덕교	조류방지망 설치필요	연간단가 작업지시
		보행자방호울타리 단부마감 필요	연간단가 작업지시
3	여의천교	배수로 청소필요	기동반 조치완료
4	청계산지하차도	신축이음부 들뜸, 박리	하자보수 조치 (시설보수과-26006호)	2022. 11. 8.
		포장부 파손, 망상균열	주의관찰 후 주변포장보수 시 재포장
5	신원지하차도	배수로 청소필요	기동반 조치완료
		신축이음부 포장 파손	기동반 조치완료
6	내곡지하차도	특이사항 없음	-
7	신원박스지하차도	특이사항 없음	-

ㅇ 교량하부 점용시설물: 해당없음

붙임  1. 겨울철대비 보고서 1부.

2. 겨울철대비 안전점검표 1부.  끝.