문서번호	재료연구과-25763
결재일자	2022. 11. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		재료연구과장		수도연구부장
양혜란		박영복		11/22
				안재찬
협 조

수도재료 표면분석 전문연구실 구축완료 보고

2022.11

수도연구부

(재료연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

수도재료 표면분석 전문연구실 구축 완료 보고

수도연구부장 :안재찬☎3146-1820 재료연구과장 : 박영복☎1840 담당 : 양혜란☎1842

수도재료 표면형상 및 구조분석 첨단장비 도입에 따라 전문연구실 구축을 완료하고 향후 활용계획을 보고드림

Ⅰ		추진 배경

□ 필요성

ㅇ 상수도 분야 수도재료 특성 및 시설물 열화 분석 연구수요 확대

ㅇ 소독공정 강화 및 수도시설 노후화에 따른 정밀 분석자료 기반 관리방안 필요

□ 추진 근거

ㅇ 수도재료 표면분석 신규장비 도입에 따른 연구실 구축 및 방사선안전관리자 선임계획 수립(재료연구과-23213, '22.8.4.)

ㅇ 수도재료 표면분석 연구 부속장비 집행계획(재료연구과-24043, '22.9.6.)

Ⅱ		추진 경과 및 내용

□ 표면분석 첨단장비 구매 예산 확보

ㅇ '22년 상수도 연구장비 구매 예산배정을 위한 본부방침 완료(재료연구과-7274, '21.10.6.)

- 구매장비 및 예산 : 전계방사형 주사전자현미경(**), 엑스선회절분석기(**)

□ 표면분석장비 외자 조달구매 및 설치

표면분석실 전경	전계방사형 주사전자현미경 (FESEM-EDS/WDS)	엑스선회절분석기 (XRD)

ㅇ 분석장비 설치 및 수도재료 표면분석실 조성 (신관 지하1층)

- 표면분석장비 2종 2대 설치 완료(’22. 9월 말)

- 연구실 신규 조성에 필요한 실험대 및 실험실 안전과 효율적 운영을 위한 부속장비 구매설치 완료(’22. 10월)

- 국내 최초 수도재료 표면분석실 구축으로 아리수 수질안전 강화 언론홍보(’22.9.27., 16개 언론매체 보도)

□ 방사선 발생장치 안전 운영 체계

ㅇ 원자력안전위원회 사용신고

- 법적 근거 : 원자력안전법 제53조 제2항, 원자력안전법 시행령 제 82조

- 엑스선회절분석기 설치에 따른 방사선발생장치(60kV, 60mA) 사용신고

- 신고확인증 발급(’22.8.8) 및 표면분석실 게시

ㅇ 원자력안전관리자 선임(한국원자력안전기술원)

- 법적 근거 : 원자력안전법 시행령 제 82조 3, 원자력안전법 53조2 제1항

- 엑스선회절분석기 방사선안전관리자 교육 수료 및 선임(’22.7.27)

- 수도연구부 재료연구과 방사선안전관리자: *******

Ⅲ		향후 활용계획

□ 수도재료 및 시설물 열화 정밀분석

ㅇ 상수도 시설물 열화 상세분석 및 방수방식재 특성분석

- 콘크리트 시설물 염소․오존 소독제 영향 및 중성화 생성물 성분분석

- 금속재질 상수도 시설물의 부식원인 규명 및 표면형상 변화분석(금속방충망 부식규명 등)

- 방수방식재료 환경조건별 미세성분 특성 분석(내오존 방수방식재 등)

- 공급계통에서 발생하는 고형물질의 성분 정밀 분석 : 수도관 라이닝, 도료, 골재 등(표면형상 분석으로 열화도 추정 및 열화물질 규명)

ㅇ 수도관 재질특성 및 부식생성물 분석 등 부식규명․제어방안 연구

- 신소재 수도관 재질 표면형상 및 접합특성 분석

- 상수도관 부식물 및 미세구조 분석, 내부 슬라임 형상 및 조성분석

- 금속제 수도관의 철산화물 등 부식생성물 정밀분석

□ 입상활성탄 등 수처리제 품질조사에 표면분석 활용

ㅇ 정수센터 입상활성탄 표면 흡착구조 및 원소 조성 분석

- 운영기간에 따른 표면 흡착구조 및 원소 조성 변화를 분석, 활성탄 품질예측과 교체시기 결정에 활용(신탄 및 운영탄 품질조사 활용 예정)

- 생물활성탄 생물막 구조 및 미생물 특성 파악

- 재생활성탄 흡착구조 회복 정도 및 무기원소 비파괴 측정

□ 수질사고 발생 시 신속한 원인규명

ㅇ 오탁수 및 이물 등 수질민원 원인규명

- 적수 등 오탁수 발생 원인규명과 이물질 형상 및 성분 상세분석

Ⅳ		기대효과

ㅇ 노후 상수도 시설물의 정확한 열화진단과 보수 개선방안 제시

ㅇ 수도재료 건전성 판정 및 새로운 수도재료 선정 근거 제공

ㅇ 자체분석 시스템 운영으로 수질문제 신속대응 가능

ㅇ FESEM/EDS 및 XRD등 첨단장비 분석역량 강화로 국제수준의 상수도기술 연구수행

Ⅴ		행정사항

ㅇ 신규 구매장비 물품관리시스템 등록

ㅇ 표면분석 연구수행을 위한 연구실 및 분석장비 소모품 구매 등 재료비 집행.  끝.