문서번호	방재시설부-30541
결재일자	2022. 11. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송민섭		손창익	11/22
			이동훈
협 조
	방재시설과장			최진우
	환경시설과장			오열상
	조경시설과장			오성훈
	공원시설과장			代권동현
	주무관			유광선

2022/2023년 제설대책 추진계획

2022. 11.

도시기반시설본부

[방재시설부]

2022/2023년 제설대책 추진계획

본부 `22년/`23년 제설대책 추진계획에 따라 공사장 안전확보 및 주변지역 시민불편해소를 도모하기 위해 우리 부 소관 공사장의 제설대책을 수립·시행하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

○ 도시철도토목부-29652(2022.11.16.) : '22/'23년 겨울철 제설대책 추진계획

Ⅱ		제 설 개 요

○ 제설기간 : 2022.11.15. ~ 2023.03.15.(4개월)

○ 제설대상 : 방재시설부 5개 현장

Ⅲ		제설인력·자재·장비현황

○ 인 력

계	방재시설부	감리단	시공사	인 부
89명	30명	10명	31명	18명

○ 자 재

염화칼슘(대)	소금(대)	모래주머니(매)	모래(㎥)	제설함(개)	기타 (넉가래 삽 등)
310	200	1,120	51	21	118

○ 장 비

계	덤프트럭	카고트럭	일반트럭	페이로더	백호	기타
10	2	1	1	-	4	2

Ⅳ		제설대책반 편성 및 단계별 근무체계

□ 단계별 근무자 편성 및 근무기준

○ 근무자 편성(부서 총괄 : 방재시설부장)

- 상황요원 : ************************************************

- 일반요원

근무조 조장	소속별 일반요원
	방재시설과	환경시설과	공원시설과	조경시설과
****** ******	***	***	***	*** ***
****** ******	***	***	***	***
****** ******	*** ***	***	***	***
****** ******	***	***	*** ***	***

※ 당직근무, 현장출동 등 정상근무가 불가할 경우 제외

○ 단계별 근무조 일자(상황요원 및 일반근무자)

단계	근무조	제 설 기 간
		2022. 11월	12월	2023. 1월	2월	3월
1단계	A조	16,20,24,28	2,6,10,14,1822,26,30	3,7,11,15,1923,27,31	4,8,12,16,2024,28	4,8,12
	B조	17,21,25,29	3,7,11,15,1923,27,31	4,8,12,16,2024,28	1,5,9,13,17,21,25	1,5,9,13
	C조	18,22,26,30	4,8,12,16,2024,28	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,1822,26	2,6,10,14
	D조	19,23,27	1,5,9,13,17,21,25,29	2,6,10,14,1822,26,30	3,7,11,15,1923,27	3,7,11,15
2단계	A,C조	16,18,20,22,24,26,28,30	2,4,6,8,10,1214,16,18,20,22,24,26,28,30	1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31	2,4,6,8,10,1214,16,18,20,22,24,26,28	2,4,6,8,10,1214
	B,D조	17,19,21,23,25,27,29	1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31	2,4,6,8,10,1214,16,18,20,22,24,26,28,30	1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27	1,3,5,7,9,11,13,15
3단계	1/2을 원칙으로 하나 필요 시 전원근무

○ 근무기준

구분 단계	내 용	근무기준	및	근무요령
		상황요원 (제설담당요원)	일반요원	현장 (현장여건감안 탄력운영)
평시	- 제설대비 상황유지	국별 제설담당 1인 (휴일,야간은 당직자 수행)	-	-
보강 시	- 강수확률 30% 이상 - 기온 2OC 미만, 적설량 1cm미만	각부 제설담당 1인 (휴일,야간은 당직자 수행)	-	시공사 1인
1단계	- 적설량 5cm미만 예보 (강설 예보 시)	상황요원 1인	부서요원 1/4	시공사 1/8, 건설사업관리단 1인
2단계	- 적설량 5cm이상 예보 (대설주의보 발령)	상황요원 1/2	부서요원 1/2	시공사 1/4, 건설사업관리단 1/4
3단계	- 적설량 10cm이상 예보 (대설경보 발령)	상황요원 1/2 (필요 시 전원)	부서요원 1/2 (필요 시 전직원)	시공사 1/2, 건설사업관리단 1/2

※ 단계발령 시 공사관리관은 현장으로 직접 출근(필요 시)

※ 단계별로 현장여건에 따라 근무인원 탄력적 운영

□ 비상연락 및 보고체계

○ 비상발령 체계

- SMS(또는 카카오톡이나 텔레그램)로 전파

시 재난안전대책본부	SMS 또는 카카오톡 ⇒ (1차전달)	본부 재난안전대책상황실 - 본부 상황요원	SMS 또는 텔레그램 ⇒ (2차전달)	공사현장 ▶ 현장대리인 ▶ 협력사소장 ▶ 건설사업관리단장 ▶ 현장관계자 등

- 방재기상정보시스템 기상정보 수신

▶ 제설관계자(본부, 감리, 시공사) 방재기상정보시스템에 개별 등록하여 기상상황 직접수신

○ 제설작업 중 연락체계

- 그룹대화방(텔레그램) 운영 ※ 본부전체대화방 운영시 방재시설부 대화방은 미운영

• 방재시설부 상황요원 및 현장관계자가 초대된 대화방운영

▶ 제설현황 및 장비, 자재 지원요청, 제설상황보고 등

• 상황요원은 대화방 또는 이메일활용 상황집계 및 피해발생 시 피해상황보고서 수령

○ 보고 체계도

서울시제설대책본부					보고(필요시)				도시기반시설본부상황총괄반
상황실 2133-0050~95, FAX 2133-0098~9									상황실 ☎772-7241(5), FAX 772-7306
도로관리과2133-8181~85, FAX 2133-0765									상황실 ☎772-7241(5), FAX 772-7306
									토목부					도철토목부
해당자치구 제설대책본부					협조				시설국 공사부서					도철공사부서
									시설국 현장제설단					철도국 현장제설단

- 상황발생 시 신속히 토목부로 상황전파

Ⅴ		제설작업 방법

○ 초동제설 실시 : 각 현장은 공사장 및 주변 횡단보도, 보도 우선적 제설

⇒ 시민안전 위해요인(미끄럼 등) 및 불편해소

건설현장 제설작업 중점지역(예) - 보행자 통행지역

- 복공판이 설치된 횡단보도 및 보도

- 건설현장 주변 경사가 심하고 보도 구분이 없는 이면도로 등 취약지역

○ 적설량별 제설방법

- 적설량 3cm 미만일 경우

· 제설제 살포

→ 취약지점만 사전살포(평지 제외)

→ 평지 : 강설시작 동시 1회 제설제 살포, 강설 후 제설작업(필요시)

- 적설량 3cm ~ 10cm 미만일 경우

· 제설삽날 이용 밀어내기, 제설제 살포 및 실어내기

→ 평지 : 1회 살포 후 적설량 3cm 일때 밀어내기와 제설제 살포 병행작업

→ 취약지점 : 차량통행이 가능하도록 제설작업 실시

- 적설량 10cm 미만일 경우

· 밀어내기, 제설제 반복살포 및 실어내기

Ⅴ		행 정 사 항

○ 본부 제설대책 계획에 따라 공사장별 자체 제설계획 수립·시행

- 제설대책기간 단계별 비상근무자 명단 작성 및 정비

- 현장별 제설자재, 장비, 제설함 확보 및 설치

- 강설 시 취약지역 제설상태 점검 확인

○ 폭설 시 장비 동원을 위한 동원체계 상시 유지

- 장비 요청 시 신속한 지원체제 구축(덤프, 카고트럭, 백호 등)

붙임 : 1. `22/23년 본부 제설대책 추진계획 각 1부.

2. 제설대책 자료(방재시설부) 1부.